보  고  서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	정호정	박장진	07/20 김수영

	명에 의거 지역담당 업무 수행 중 “소장에게 바란다” 민원이 있어 답변서를 아래와 같이 보고 합니다.
2016. 7. 19
보고자 : 지방시설주사보 정호정

1. 제    목 : 신축 공사 현장 중 노출 수도관 이설 요청

2. 현    황

○ 위    치 : *****************************

○ 민 원 인 :****************************

○ 질문접수 : 2016. 7. 18

○ 질문요지 ; 민원인 오영욱 님이 신축공사현장에서 용산구청 토목과와 협의

후 도로평탄화 작업을 실시 하던 중 심도가 낮게 부설된 상수도관을 발견하여

이설 요청 민원을 제기한 사항임

3. 보고내용

○ 상기 상수도관은 D=80mm(1986년, 덕타일주철관), 평균심도 0.9m로 부설된 것으로 관리되어 왔던 상수도관이었으나,

○ 금번 이태원동 405-20번지 신축공사로 도로평탄화 작업 중 우리 상수도관의 심도가 부족한 것을 제기하였으며, 현장에서 육안으로 심도 10cm로 부설된 것을 확인 할 수 있었음

○ 상기 관로의 심도가 얕아 차량 통행 시 진동 등으로 누수가 발생할 우려가 있다고 판단되며, 기존 관의 심도를 조정할 필요가 있음

4. 답변내용

안녕하십니까? 서울시 중부수도사업소장 유경애입니다.

서울시정 발전을 위하여 관심을 가지고 적극 참여하여 주시는 오영욱님께 감사드립니다

오영욱님 께서 보내주신 “수도관이 지표면에서 5센티미터 아래에 매설되어 있습니다”

글을 잘 읽었습니다.

오영욱 님 건물의 신축 현장에서 도로평탄화 작업 중 확인 된 상수도관의 매설 깊이가

기준보다 부족한 점을 지역 담당자가 현장 출장하여 확인하였으며, 해당 관로의 노후된 상수도관은 2016.7.30.일 이전에 철거하고 녹이 발생하지 않는 상수도관으로 매설하여 적정하게 유지관리 하겠습니다

아울러 서울시에서는 맑고 깨끗한 물을 공급하기 위해 노후된 상수도관을 모두 교체하고 있음을 알려 드립니다

앞으로도 상수도 업무에 많은 관심 부탁드리며, 상수도행정과 관련하여 궁금하신 사항이나 시정이 필요한 사항이 있을 때는 중부수도사업소로 연락(3146-2153)주시면 최선을 다하여 처리해 드리겠습니다.

오영욱 님의 가정에 건강과 행복이 가득하시기를 기원합니다.

2016. 7.  .

서울특별시 중부수도사업소장  유경애 올림