공장 검사(수) 보고서

- 4계열 침전지 중앙분리벽 제작구매설치 -

결재	주무관	주무관	정수시설과장
	이상훈	김동우	07/28 김긍채

우리 정수센터에서 시행중인 「4계열 침전지 중앙분리벽 제작구매설치」에 소요 자재인 침전지 중앙분리벽,정류벽 등을 공장 검사하고 아래와 같이 보고합니다.

1		공사개요

▢ 공 사 명 : 4계열 침전지 중앙분리벽 제작구매설치

▢ 계약금액 : 270,000,000원

▢ 공사기간 : 2016. 7. 5. ~ 11. 26.

▢ 계 약 자 : 주식회사 씨에스에이코스믹

▢ 공사규모 - 침전지 중앙분리벽	: 851㎡ (HDPE 판넬, t=65㎜)
- 배출수지 정류벽 설치	: 55㎡ (HDPE 판넬, t=65㎜)
- 배출수지 정류벽 보강	: 110㎡
- 호퍼 메우기	: 165㎥

2		물품 검사(수)

▢ 검사일시 : 2016. 7. 28.

▢ 검사장소 : ㈜씨에스에이코스믹 생산공장 (강원도 횡성군 우천면 우천농공단지 내)

▢ 검 사 자 : 정수시설과장, 이상훈(감독)

▢ 검사 사항 : - 침전지 중앙분리벽 및 정류벽 규격

- 직접생산 여부 확인

3		물품 검사

➥	정류벽 규격 검사	➥	시험의뢰 샘플 및 의뢰서
➥	PDF판넬 두께 측정(기준값 t65mm)	➥	정류공 규격 측정(기준값 150mm)
➥	PDF판넬 크기 측정	➥	PDF판넬 크기 측정

끝.