“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	환경과-28146		★주무관	물관리팀장		환경과장		도시환경국장
			김광묵	남정선		박만수		전결 07/28 배경섭
등록일자	2016.7.28.
결재일자	2016.7.28.
공개구분	대시민공개
			협조자

민선6기 공약사항 실행에 따른

2016년 2분기 하천 수질오염도 합동조사 결과 보고

탄천·양재천 유역의 수질개선과 생태복원을 위하여 환경행정협의회 소속 6개 지방자치단체가 수질오염도 및 관리실태를 합동조사한 결과를 보고드림

☞ 구청장 공약사업 2016년 달성목표 : 탄천(4.4ppm), 양재천(1.8ppm)

일반 주요사업 2016년 목표(강화) : 탄천(3.3ppm), 양재천(1.7ppm)

○ 조사일시 : 6.29(수), 6.30(목), 7.13(수), 3일간

※ 우천으로 조사일자 변경 [변경 전 : 6.15(수), 6.16(목), 6.22(수)]

○ 참여기관 : 강남, 서초, 송파, 용인, 성남, 과천 등 6개 자치단체

○ 조사구간 : 하천 전유역 30개 지점

- 탄  천 : 17개 지점 (용인시~성남시~송파구·강남구 지역 본·지류)

- 양재천 : 10개 지점 (과천시~서초구~강남구 지역 본·지류)

- 세곡천 :  3개 지점 (서초구~강남구 지역 3개 지점 본류)

○ 조사결과(BOD 기준)

조사시기	탄천(본류)		양재천(본류)		세곡천
	BOD(ppm)	등급	BOD(ppm)	등급	BOD(ppm)	등급
2016년 2/4분기	1.8	Ⅰb	1.3	Ⅰb	1.0	Ⅰa
2016년 1/4분기	2.9	Ⅱ	2.1	Ⅱ	1.6	Ⅰb
2015년 2/4분기	1.2	Ⅰb	1.5	Ⅰb	0.6	Ⅰa

2016.  7.   .

	도 시 환 경 국
(		환경과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 추진근거 : 탄천·양재천 유역 환경행정협의회 규약
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 하천 수질은 상류에서 유입되는 수질에 좌우되므로, 상류측 자치단체와 함께 상류 수질 및 수변환경을 조사하고 개선대책 마련 • 2007년 이후 분기별 수질오염도 합동조사 계속 실시해 옴
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 탄천·양재천 수질오염도 합동조사 경비 예산 확보(행사실비보상금)
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 대상 : 강남구 주민
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( 0 ) ② 이해관계인 및 에상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 용인, 성남, 과천, 서초, 송파 등 5개 자치단체와 합동 점검 • 서울시 보건환경연구원에 수질오염도 검사 의뢰
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 유사 사례 없음
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당사항 없음

민선6기 공약사항 실행에 따른

2016년 2/4분기 하천 수질오염도 합동조사 결과보고

탄천·양재천 유역의 수질개선과 생태복원을 위하여 환경행정협의회 소속 6개 지방자치단체가 수질오염도 및 관리실태를 합동조사한 결과 임

☞ 구청장 공약사업 2016년 달성목표 : 탄천(4.4ppm), 양재천(1.8ppm)

일반 주요사업 2016년 목표(강화) : 탄천(3.3ppm), 양재천(1.7ppm)

※ 추진근거 : 탄천·양재천 유역 환경행정협의회 규약(2000.8.31)

Ⅰ. 조사개요

□ 조사기간 : 2016년 6월 29(수), 30(목), 7.13(수), 3일간

※ 우천으로 조사일자 변경 [변경 전 : 6.15(수), 6.16(목), 6.22(수)]

□ 조 사 자 : 3일간 총 18명

조사일	조사구간	계	강남	송파	서초	용인	성남	과천
6.29(수)	탄천(상류)	7	3	-	-	2	2	-
6.30(수)	탄천(하류),세곡천	6	2	2	2	-	-	-
7.13(수)	양재천	5	2	-	2	-	-	1

□ 조사지점 : 30개 지점 [(세부지점 붙임1 참조)]

○ 탄  천 : 17개 지점[철도기지창(용인)~성남하수처리장(성남)~한강합류부(강남)]

○ 양재천 : 10개 지점 [부림교(과천)~주암교(서초)~대치교(강남)]

○ 세곡천 :  3개 지점 [헌인교 하류(서초)~리엔파크앞(강남)~세곡천 하류(강남)]

□ 조사항목(10개 항목)

○ DO, pH, 수온, BOD, SS, T-P, T-N, TOC, 총대장균군, 분원성대장균군

□ 조사방법

○ 현장조사(3개 항목) : DO, pH, 수온 측정, 폐수유입, 쓰레기 등 실태 조사

○ 보건환경연구원 의뢰(7개 항목) : BOD, SS 등 시료채수 후 의뢰

Ⅱ. 조사결과(총괄)

□ 조사결과(총괄)

○ 탄천(본류) 1.8ppm(Ⅰb등급), 양재천 1.3ppm(Ⅰb등급), 세곡천 1.0ppm(Ⅰa등급)

○ 3개 하천 모두 전분기 대비 대폭 개선되었으며, 1~2분기 누적 수질오염도(탄천 2.4ppm, 양재천 1.7ppm, 세곡천 1.3ppm)는 양호한 상태로 2016년 목표 초과달성 예상됨

조사시기	탄천(본류)		양재천(본류)		세곡천
	BOD(ppm)	등급	BOD(ppm)	등급	BOD(ppm)	등급
2016년 2/4분기	1.8	Ⅰb	1.3	Ⅰb	1.0	Ⅰa
2016년 1/4분기	2.9	Ⅱ	2.1	Ⅱ	1.6	Ⅰb
2015년 2/4분기	1.2	Ⅰb	1.5	Ⅰb	0.6	Ⅰa

○ 연도별 추이를 보면 탄천은 지속적으로 개선되고 있으며, 양재천과 세곡천은 Ⅰb등급의 “좋음” 상태 유지중임

□ 세부 조사결과

가. 탄천 본류

○ 본 구간의 수질오염도는 전분기 대비 개선되었으며, 특히 죽전교 밑의 오염도가 대폭 개선되었음.

○ 탄천수계 자치단체별로 지속적인 하천순찰을 통한 오염물질 유입방지 노력과 강우로 인하여 바닥에 퇴적되었던 유기물질이 제거된 것으로 판단됨

☞ 2016년 2분기 누적 수질오염도는 2.4ppm으로 “2016년 하천 수질관리 종합계획”에서 제시한 수질목표(3.3ppm)는 무난하게 달성할 것으로 예상되지만 지속적인 수질관리를 위해 ‘성남시 하수처리장’과 ‘탄천 물재생센터’의 방류수질 관리강화와 하천 주변 공사장의 철저한 관리가 필요함

나. 탄천 지류

○ 수질오염도는 전분기 및 전년 동기와 비슷한 수준이지만, 정평천 하류(용인시 구간)와 창곡천 하류(송파구 구간)의 수질오염도 개선을 위해 오염물질 유입여부 조사 등 지도점검 필요함.

다. 양재천 본류

○ 전분기 및 전년 동기 대비 전구간 수질오염도가 개선되어 양호한 상태임

○ 과천시 구간인 선바위역 밑의 수질오염도는 양호한 편이지만 수질오염도 조사시 탁도가 약간 높았으므로 오염물질 유입여부 조사 등의 지도점검을 실시토록 과천시에 요청하겠음

☞ 2016년 2분기 누적 1.7ppm으로 “2016년 하천 수질관리 종합계획”에서 제시한 수질목표(1.7ppm) 달성과 Ⅰb등급 수준의 깨끗한 상태를 유지할 것으로 예측됨

라. 세곡천

○ 전구간의 수질오염도가 전분기 대비 개선되어 깨끗한 상태임

☞ 2016년 2분기 누적 1.3ppm으로 “2016년 하천 수질관리 종합계획”에서 제시한 수질목표(1.5ppm) 달성과 Ⅰb등급 수준의 깨끗한 상태를 유지할 것으로 예측됨

□ 향후 조치계획

○ 수질오염도 조사결과를 상류 자치단체에 통보하고 지속적인 관리와 노력 당부

- 성남시 : 하수처리장 방류수 수질관리, 창곡천 오염도 저감

- 용인시 : 정평천, 죽전교 구간 오염물질 유입여부 조사 등 지도점검 실시

- 과천시 : 양재천 수질관리 강화, ‘선바위역 밑 구간’ 오염원 조사

- 서초구 : 양재천 수질관리 강화, 세곡천 상류구간 쓰레기 수거

- 송파구 : 창곡천 수질오염도 저감 조치

- 서울시 : 탄천물재생센터 방류수 수질관리 강화 등

○ 3분기 수질오염도 합동조사 : 9월중 실시

붙임 1. 탄천 ․ 양재천 수계 시료채취 지점명(위치도)

2. 2016년 2분기 탄천·양재천 수질오염도 조사결과(전체).  끝.

[붙임 1] 탄천·양재천 수계 시료채취 지점명

하천명	측 정 지 점					위 치	비 고
	연번	측정일	하천명	구분	측 정 지 점
탄천	1	1일차	정평천	지류	정평천 하류(수지구청 백설교 밑)	용인시
	2		탄천	본류	철도기지창 옆	〃
	3		탄천	본류	죽전교 밑	〃
	4		동막천	지류	동막천 하류	성남시 분당구
	5		탄천	본류	구미교 밑(동막천 합류)	〃
	6		탄천	본류	금곡교 밑	〃
	7		분당천	지류	분당천 하류	〃
	8		운중천	지류	운중천 하류	〃
	9		야탑천	지류	야탑천 하류	〃
	10		여수천	지류	여수천 하류	성남시 수정구
	11	2일차	탄천	본류	성남시 하수처리장 방류구 상류	〃
	12		탄천	본류	대곡교 밑	강남구
	13		창곡천	지류	창곡천 하류	송파구
	14		장지천	지류	장지천 하류	〃
	15		탄천	본류	탄천물재생센터 하류	강남구
	16		탄천	본류	삼성교 밑	〃
	17		탄천	본류	한강 합류부	〃
세곡천	18		세곡천	본류	헌인교 하류	서초구
	19		세곡천	본류	리엔파크 4단지 앞	강남구
	20		세곡천	본류	세곡천 하류(탄천합류 전)	강남구
양재천	21	3일차	양재천	본류	부림교 밑	과천시
	22		막계천	지류	막계천 하류	〃
	23		양재천	본류	막계천 선바위역 밑	〃
	24		양재천	본류	경마장방류구 하류	〃
	25		양재천	본류	주암교 밑	서초구
	26		양재천	본류	무지개다리 밑	〃
	27		양재천	본류	영동1교 위	〃
	28		양재천	본류	영동2교 밑	강남구
	29		양재천	본류	영동4교 밑	〃
	30		양재천	본류	대치교 밑	〃

- 위치도

용인시

성남시

과천시

강남구

서초구

송파구

1.정평천 하류

2.철도기지창

3.죽전교 밑

4.동막천 하류

5.구미교 밑

6.금곡교 밑

7.분당천 하류

8.운중천 하류

9.야탑천 하류

10.여수천 하류

11.성남하수처리장

12.대곡교 밑

13.창곡천 하류

14.장치천 하류

15.탄천물재생센터

16.삼성교 밑

17.한강합류부

21.부림교 밑

22.막계천 하류

23.선바위역밑

24.경마장방류구

25.주암교 밑

26.무지개다리

27.영동1교

28.영동2교

29.영동4교

30.대치교

20.세곡천 하류

19.리엔파크앞

18.헌인교하류

	조 사 지 점	강남구 조사지점
	탄 천 : 17개 지점	12번, 15번, 16번, 17번
	양재천 : 10개 지점	28번, 29번, 30번
	세곡천 : 3개 지점	19번, 20번