문서번호	생산관리과-10751
결재일자	2016.7.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산부장
유동수		한희선	07/29 구자훈
협조
	수질과장		강성욱

건의사항에 대한

조류차단막 운영실태 개선 검토

2016. 07.

상수도사업본부

(생 산 부)

조류차단막 설치・철거 운영실태 검토

조류 발생으로 인한 맛․냄새 유발 물질 저감을 위하여 취수탑(구) 주변에 조류차단막을 적절히 운영할 수 있는 기준을 마련하여 업무추진에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

○ 수질과 65461-629(2012.2.12.)

○ 부본부장과의 열린 대화 시 강북정수센터 건의 사항

- 건의내용

▸조류차단막 운영은 원수관리과에서 하고 있고, 수질관리는 정수과에서 통제하고 있어 이로 인한 직원간의 갈등 내제

▸조류차단막에 대한 설치․철거 기준(지침) 마련

○ 취수장 현황(4개소)

- 자양(145만㎥/일), 풍납(70만㎥/일), 암사(171만㎥/일), 강북(230만㎥/일)

○ 조류차단막 운영 현황

- 조류차단막 년 1회 설치 및 철거

- 6월 중 철거(장마가 오기 전 조류차단막 유실 방지)

▸ 공사기간 : 10일 소요

- 10월 경 설치(장마 및 태풍이 끝나는 시기)

※ 설치 및 철거 일정은 기상예보 상황 및 조류발생 상황에 따라 유동적인 실정임

○ 조류차단막 운영 현황 및 담당부서 의견

정수센터 명	현재		정수센터 의견	조치의견	비고
	추진부서	담당자 (직급)
뚝도	정수과	김왕주 (토목6급)	없음	조류차단막 설치・철거 업무는 정수센터 실정에 맞게 운영하고 있으나 철거 시점은 조류 및 기상예보 상황을 종합적으로 분석하여 적절한 철거 시기를 판단하여 시행해야 할 것으로 판단됨	자양
영등포	정수시설과	김진수 (토목6급)	없음		풍납
암사	정수시설과	김영규 (토목7급)	없음		-
강북	원수관리과	한충규 (토목6급)	조류차단막 철거 시기를 두고 시설담당자와 수질담당자 간 갈등 내재		건의 부서

□ 문제점

○ 장마철 조류발생으로 조류차단막 철거 시기 지연에 따른 시설 파손

○ 조류차단막 운영관리 담당자와 수질담당자 간 철거 시기에 대한 이견 발생으로 직원 간 갈등 내재

□ 개선대책

유동적인 기상예보 상황 및 조류발생 상황을 고려하여 본부(수질과)와 협의한 후 정수센터에서 적절히 판단하여 조류차단막 설치․철거 시행

□ 행정사항

정수센터에 조류차단막 부본부장 건의사항에 대한 개선대책 배포. 끝.