문서번호	시설보수과-2470
결재일자	2016.7.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
송민섭	代김현곤	강병수	07/27 代윤석경
협 조
	운영과장		김웅남
	관리과장		윤석경

『 KOSHA 18001 운영 』

‘16년 위험성평가 결과 및 개선실행계획

2016. 7.

난지물재생센터

(시설보수과)

KOSHA 18001 운영

‘16년 위험성평가 결과 및 개선실행 계획

우리 센터의 KOSHA18001 운영에 필요한 안전 및 보건에 대한 위험성 평가를 실시하고 잠재된 위험요인을 찾아 관리 대책 수립ㆍ시행 함으로써 안전보건 증진에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관련근거

산업안전보건법 제41조의 2 (위험성 평가)

안전보건경영 매뉴얼 4.3.1 위험성 평가

‘16년도 KOSHA 18001 안전보건관리 계획(관리과-347, `16.1.12)

‘16년 위험성평가 실시 계획(시설보수과-1540 `16.5.26)

Ⅱ		평가개요

기    간 : 2016.6.2~6.3(2일간)

평 가 자 : 자체 위험성평가단

주    기 : 정기평가(년 1회)

대    상 : 센터 내 모든 인원 및 시설(공사․협력업체 포함)

기    법 : 4M 기법 적용

방    법 : 자체 위험성 평가단을 구성하여

위험도별로 1~5단계로 분류하여 평가

Ⅲ		위험성 평가결과

사전교육

○ 일    시 : 2016.06.01. 15:00 ~ 18:00

○ 장    소 : 2층 대강당

○ 교    관 : 송민섭 주무관(KOSHA 담당)

○ 참    석 : 52명

○ 교육내용 : 위험성평가 세부절차 및 방법

평가결과

○ 위험성 평가 결과 위험도는 평균 4.35로 나타남

○ 위험도(중대 위험도 9이상)은 38건으로 개선 대책 수립 추진 필요함

○ 위험성 크기별 분포

위험도	건수	비율	비고
1 ∼ 4	177건	59%
5 ∼ 8	85건	28%
9	32건	11%
10 이상	6건	2%

※ 부서별 중대위험도(요약)

구분	4M	빈도	강도	위험도 (평균)	중대 위험건수 위험도 9이상
총괄	평균(합계)	1.92	2.06	4.35	38건
관리과	기계적	1.63	2.25	3.75	0
	물질.환경적	1.89	1.89	3.44	0
	인적	2.14	2.57	6.14	2건
	관리적	1.80	1.40	2.60	0
시설보수과	기계적	2.67	2.58	7.41	7건
	물질.환경적	2.67	2.33	6.67	2건
	인적	2.50	2.00	5.50	2건
	관리적	1.80	1.80	4.20	2건
운영과	기계적	2.03	2.53	5.26	7건
	물질.환경적	2.06	2.08	4.52	4건
	인적	2.17	2.22	5.02	10건
	관리적	1.17	1.23	1.66	2건

개선실행 후 위험도(개선실행계획서 참조)

구분	4M	빈도	강도	위험도	감소율
총괄	평균	1.42	1.56	2.26	48%
관리과	기계적	1.38	1.25	1.88	50%
	물질.환경적	1.78	1.44	2.44	29%
	인적	2.00	1.43	3.00	51%
	관리적	1.50	1.00	1.50	42%
시설보수과	기계적	1.33	1.00	1.33	82%
	물질.환경적	1.67	1.33	2.33	65%
	인적	1.50	1.25	1.75	68%
	관리적	1.20	1.00	1.20	71%
운영과	기계적	1.47	2.04	3.01	43%
	물질.환경적	1.56	1.54	2.38	47%
	인적	1.41	1.72	2.46	51%
	관리적	1.08	1.17	1.32	20%

○ 개선실행 후 위험도는 2.12로 48% 감소

- 시설보수과의 경우 평균 감소율이 76%이며 기계적 위험성이 82% 감소하여 안전의식 수준이 높아짐

Ⅳ		행정사항

각 과는 위험성 평가결과 개선계획서 내용을 확행하여 안전보건

활동에 만전을 기할 수 있도록 조치

특히 중대위험(위험도 9이상)에 대해서는 장․단기 대책을

세워 조속히 위험해소

각 과에서는 안전사고율 “Zero”를 달성하기 위해 수시로 안전교육 실시

붙임   1. 위험성 평가단 1부.

2. 위험성 평가결과 개선실행 계획서(각 과별) 3부.  끝.