상수도시설물 작업계획 보고(환경정비)-1

(2016년 강북구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사)

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	정성식	박미영	08/03 代박미영

강북구관내『상수도시설물 순찰업무 및 점검결과』적츨사항 에대하여 원활한 상수도시설물

유지관리를 위해 아래와 같이 환경정비공사를 시행코자 합니다.

1. 현황 및 정비대상

지시번호	위 치	밸브번호	공 종	규격	수량	작업방법			작업조건		비고
						인력	기계	기계+인력	주간	야간
환경정비 1-1	우이배수지 (우이동 산25-1)		제초작업	17×23 5×11 2×46 1×3	541㎡	○			○
환경정비 1-2	수유6배수지 (수유동 산84-5)		제초작업	2×4 1×29 1×18 5×5 5×5	105㎡	○			○
환경정비 1-3	수유5배수지 (수유동 산84-5)		제초작업	21×15 4×4 4×5 2×18	387㎡	○			○
환경정비 1-4	수유가압장 (수유동 605-288)		제초작업	3×5 2×22 2×20 3×23 2×33	234㎡	○			○
환경정비 1-5	우이가압장 (수유4동 산25-1)		제초작업	2×22	44㎡
기 타 지시사항

2. 조치의견

-『2016년 강북구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사』연간단가 계약업체에 작업지시하고 추후 설계변경 및 정산에 반영처리코자 합니다.

붙 임 : 작업지시서 1부.  끝.