문서번호	급수운영과-18151
결재일자	2016.8.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
강동길		08/04 최철민
협 조

’16년 상수도 시설물

신림2 배수지 외부 환경정비 계획

2016. 8.

남부수도사업소

(급수운영과)

신림2배수지 환경정비공사 시행

관악구 관내 신림2배수지 외부목조 시설물 파손, 배수지전실안 타일 탈락 및 계단 옹벽축 손상으로 인한 미관저해 및 위험 요인 발생, 이에 대한 보수계획을 보고 드림.

※ 2016년 시설물 유지관리사업 추진계획(시설관리과-4036호 ’16.  2. 18)

□ 신림2배수지 현황

❍ 위 치 : 관악구 서림동 산 1-254

❍ 용량 및 수계 : 2,500톤, 암사(낙성대배수지)수계

배수지 외부 목조 시설물 파손		배수지 전실안 벽체타일 탈락

❍ 현황사진

배수지 전실안 벽체타일 탈락	배수지 출입계단 상부 및 옆 옹벽 균열, 파손

□ 문 제 점

가) 2006년에 설치된 목조 시설물의 노후로 지속적으로 파손이 일어나고 있어       전면적인 보수가 필요한 상태이고, 현재 동일한 자재를 구하기가 불가하여       전면보수가 어려운 상황이며, 다른 자재로 부분 보수 할 시는 오히려 미관이       저해되고 계속적인 유지보수로 예산낭비 요인 발생

나) 항전실안 벽체 타일이 탈락되어 미관상 저해되고, 또한 외부 출입계단        및 상부 옹벽축 파손으로 시설물 보수정비가 필요한 실정임.

□ 조치의견

❍ 신림2배수지 미관 저해 및 예산낭비 요인을 제거코자 목조 시설물에            대한 철거 및 보수정비(도색포함) 실시 하고, 아울러 항전실안 벽체타일        탈락및 외부 출입계단 옹벽축 파손 시설물 보수정비공사에 대하여

❍ 우리사업소와 계약체결된 상수도 시설물 설치 및 보수공사 연간단가        업체(예림이앤지 대표 김영자)에 작업지시하여 배수지 시설물유지관리에       만전을 기하고 합니다.

- 소요예산 : 19,000천원[예산비목 : 시설비(배수지 가압장 환경정비)]. 끝.