문서번호	자연생태과-14234
결재일자	2016.8.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	자연자원팀장	자연생태과장
박지연	김대성	08/05 유영봉

보호(보전)지역 안내시설물 설치 기준(안)

2015. 8.

푸른도시국

(자연생태과)

보호(보전)지역 안내시설물 설치 기준

▢ 설치목적

○	생물다양성이 풍부하여 생태적으로 중요하거나 자연경관이 수려하여 특별히 보전할 가치가 큰 지역을 대상으로

○ 이 지역을 탐방하는 사람이 동․식물과 자연경관을 보호하는 마음을 가질 수 있도록 안내시설물을 설치

▢ 안내시설물 종류

종 류	설 명
지정안내판	□ 보호(보전)지역으로 지정하였음을 알려주는 표지판 □ 보호(보전)지역내 금지행위 안내포함
표 주	□ 보호(보전)지역의 경계를 표시하는 말뚝
동․식물 해 설 판	□ 탐방자가 동․식물의 생태적 특성 등을 이해하는데 도움을 줄 수 있도록 글, 그림, 사진 등을 혼합하여 다양한 방법으로 해설한 표지판

▢ 설치위치

○ 입구 등 탐방객이 편리하게 볼 수 있는 곳에 설치

○ 멸종위기 및 보호 야생동․식물의 서식지와 이동지역, 생태계 관찰에 장애를 주는 지역은 설치하지 않음

▢ 안내시설물 세부 설치지침

□ 지정안내판

○ 기재내용

- 안내판 상단 중앙에 상하로 보호(보전)지역명을 한글과 영어로 기재

- 안내판 좌측 상단에 보호(보전)지역의 생태적 특성을 간략하게 기술하고 하단에는 보전지역에서의 주요 행위제한 및 금지행위 내용을 기재

- 안내판 우측 상단에는 보호(보전)지역의 지형도를 원색으로 표시하고 그 밑에는 보호(보전)지역 지정일자, 구역, 지정면적을 기재

- 안내판 하단 중앙에는 서울특별시장 및 관할 구청장을 기재

<예시> 도시공원 안내체계의 연혁안내 통합형

■ 사이즈

A형 : W2450×D350×H2200

B형 : W1400×D400×H1200

■ 재질

- 기둥·프레임 : 세콰이어

자연숙성목/오일스테인 도장

- 화면부 : 알루미늄 또는 스테인    레스스틸 위 UV평판인쇄 또는   실크 인쇄

통합형 연혁안내 A(대형)

■ 설치위치

보호구역 주출입구를 기본으로 설치하여 보호(전)지역 규모를 고려하여 현장 상황에 적합한 크기로 설치

■ 세부원칙

- 주변 환경과 어울리게 색,

크기 선택가능 (통합형 B형 추천)

- 안내시설물은 주변환경에 비해

작은 것으로 설치

통합형 연혁안내 A(대형)

■ 표기내용 및 레이아웃

- 국문제목 크기가a일 때, 영문 제목은 0.5~0.4로 중문/일문 제목은 0.45a~0.4a로 한다.

안내도의 크기와 형태에 따라 여백은 통일성 있게 두고, 좌우 여백에 맞추어 배치

- 지도 위치는 가능한 상단에 배치

□ 동․식물(지형경관, 식생) 해설판

○ 기재내용

- 탐방자가 희귀한 동․식물의 생태적 특성, 지형경관, 식생 등을 이해하는데 도움을 줄 수 있도록 글, 그림 등을 혼합하여 다양한 방법으로 해설

○ 규 격

- 동․식물 해설판(지형경관, 식생)의 규격은 동․식물의 특성, 지형경관, 식생을 포함한 해설내용에 따라 결정

<예시> 도시공원 안내체계의 설명해설

■ 사이즈 A형 : W600×D40×H1600 B형 : W450×D40×H1200 C형 : W400×D40×H750 D형： W400×D40×H450 ■ 설치위치 - 보호구역을 안내하고 설명하는 사인으로 필요장소에 설치	■ 재질 - 기둥 : 세콰이어 자연숙성목 오일 스테인 도장 - 화면부 : 세콰이어 자연숙성목 샌드 블래스팅/ 레탄도장 및 자외선차단제 코팅 - 상부캡 하부캡 : 알루미늄/아크릴 우레탄 도장	■ 세부원칙 - 설명문 안의 양에 따라 A, B, C 중 선택 적용 - 벽부착의 경우는 D를 적용 - 주변 환경과 어울리게 색, 크기 선택 가능 - 안내시설물은 주변환경에 비해 작은 것으로 설치

	< 안내판 디자인 기준 >
※ 안내판 설치시 “서울시 공공시설물 표준형 디자인”(2013)을 참고하여 통일성있게 설치 ① 서체 ○ 제목서체 국문 : 한양태백볼드를 사용 ○ 제목서체 영문 : 헬베티카볼드 ○ 내용서체 : 윤고딕 330 ② 서체 크기 ○ 제목의 크기가 a 일 때, 영문제목은 0.5a~0.4a로 함 ○ 내용서체크기는 기준 12mm로 하며, 안내판의 크기 및 내용의 양에 따라 최소 7.5mm까지 줄일 수 있음 ③ 행간간격 ○ 텍스트 높이가 a일 때 행간은 0.5a를 기준으로 하고 최소 0.25a에서 최대 a까지를 범위로 국문 영문 동일하게 적용 ④ 색상 : 갈색 및 녹색계통 사용 ○ 상징색 – 서울의 공원을 상징하는 색으로 심볼에 적용 ○ 공원색 – 사인에 적용되는 전용 색상으로 공원환경과의 조화를 고려한 색채계 적용 ○ 환경색 – 사인에 적용되는 기본색으로 안내도, 설명문과 픽토그램 등에 적용 ⑤ 설치 구조 ○ 공원자연환경과 조화를 이루며, 내구성도 우수하고 시각적으로 친근하게 접근할 수 있는 목재를 도입 적용함. ○ 지주목에 안내판을 부착하는 구조로서, 배면에 나사로 고정하고 나사구멍은 나무못으로 채운 후 마감 처리함. ○ 화살표는 별도 목재판을 제작하여 부착, 목재 보강을 위해서 지주목 프레임을 설치함.

끝.