문서번호	기전과-7335
결재일자	2016.7.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
안종필		07/25 이영목
협 조
	주무관		권택준

2016년 터널 라디오 재방송설비

유지보수 용역 결과(7월) 보고

2016. 7.

기 전 과

재방송설비 유지보수 용역 결과 보고

우리사업소 터널(6개소) 라디오 재방송설비에 대한 유지보수용역(7월) 결과를 보고 드림.

□ 용역개요

□ 용 역 명 : 2016년 터널 라디오 재방송설비 유지보수용역

□ 계약금액 : 33,841,060원

□ 계약기간 : 2016. 3. 1. ~ 2016. 12. 31.

□ 계 약 자 : 아함전자 대표 양영석

□ 시설물별 점검․보수내역

시설명	점검일자	점검내용	확인자	비고
북악	7. 14.	‣ 105.5MHz 수신기 TR 불량 교체 수리 ‣ 89.1MHz~107.7MHz 송신 출력 점검 ‣ 터널내 방송 수신 상태 점검 및 전계강도 측정	남궁광석
구기	7. 14.	‣ FM분배기 노후 부식되어 교체 수리 ‣ 89.1MHz~107.7MHz 송신 출력 점검 ‣ 터널내 방송 수신 상태 점검 및 전계강도 측정	남궁광석
동망봉	7. 14.	‣ 106.9MHz 수신기 AF OUT 신호불량 수리 ‣ 89.1MHz~107.7MHz 송신 출력 점검 ‣ 터널내 방송 수신상태 점검 및 전계강도 측정	남궁광석
공릉	7. 13.	‣ 93.1MHz 송신기 출력 낮음 높임 양호 ‣ 89.1MHz~107.7MHz 송신 출력 점검 ‣ 터널내 방송 수신상태 점검 및 전계강도 측정	박근범	CBS 송신카드 불량
삼청	7. 14.	‣ 99.1MHz 수신기 코아 불량 교체 수리 ‣ 89.1MHz~107.7MHz 송신 출력 점검 ‣ 터널내 방송 수신상태 점검 및 전계강도 측정	남궁광석
자하문	7. 14.	‣ 89.1MHz~107.7MHz 송신 출력 점검 ‣ 터널내 방송 수신상태 점검 및 전계강도 측정 ‣ 기기 발열상태 점검 양호	남궁광석

□ 향후계획

□ 공릉터널 CBS 송신카드 교체 및 8월분 유지보수용역 시행

붙임 1. 재방송설비 유지보수용역 (7월분) 점검 결과 보고서 1부. 끝.