문서번호	물재생계획과-10456
결재일자	2016.8.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
실무사무관	하수과징팀장	물재생계획과장
엄기숙	송요상	08/09 하상문

2016년 상반기 지하수 등 출수량 조사결과 보고

016. 2.

2016. 8.

물순환안전국

(물재생계획과)

2016 상반기 지하수 등 출수량 조사 결과 보고

신규세원 발굴 등을 위하여 공공하수도에 배출하는 지하수, 해수 등에 대한 출수량 조사를 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 조사개요

○ 조사근거 : 서울특별시 하수도사용조례 제25조 및 제39조, 시행규칙 제12조

※ 시간당 출수량 결정 – 서울특별시 하수도사용조례 시행규칙 제12조

□ 구청장은 지하수 등 사용자의 양수시설의 시간당 출수량을 년 2회(5월, 11월) 이상 양수시설 시간당 출수량 조사서(서울특별시 하수도사용조례 시행규칙 별지 제15호 서식)에 의하여 조사 결정

○ 조사기간 : 2016. 5. 2 ~ 5. 23

○ 조사대상 : 상수도 급수 이외의 지하수 등 사용자의 양수시설

○ 조 사 자 : 각 구청 지하수 담당자

○ 조사방법 : 순간유량계 및 계량용기 등에 의한 현장출장으로 출수량 조사

□ 조사결과

○ 총  괄

(단위 : 수전수)

구분	계 (A)	조사대상			조사제외대상 (C)
		소계 (B)	조사 완료	미조사
계	11,943	2,735	2,648	87	9,208
관정지하수	8,601	453	367	86	8,148
유출지하수	1,322	268	267	1	1,054
해 수	2,014	2,014	2,014
온 천 수	6				6
하 천 수

- 미 조 사 : 불출수, 휴업, 설비고장 등으로 조사 불가능한 수전

- 조사제외 : 수도사업소 검침원이 정기검침하고 있는 적산유량계 설치 수전, 농작물 경작용(농업용), 민방위용, 공원약수터, 폐공예정대상 등

○ 수전 증․감 현황

구 분	2016 상반기(A)	2015 하반기(B)	증․감(A-B)	비 고
계	11,943	11,888	55
관정지하수	8,601	8,564	37
유출지하수	1,322	1,298	24
해 수	2,014	2,017	-3
온 천 수	6	9	-3

- 재건축 지역의 관정지하수전 증가(강동)

- 건축공사 지역의 유출지하수전 증가(종로, 중구, 동작, 강동)

○ 신규발굴 수전현황

구 분	계	관정지하수	유출지하수	해 수	비 고
수 전 수	162	33	27	102

□ 문제점 및 대책

○ 문제점 : 유출지하수 및 해수에 대한 계측기 미설치로 정확성 저해

○ 대  책

- 시간계 설치 관정지하수 적산유량계 설치 권장, 미사용공 폐공 유도

- 다량 지속적으로 발생하는 유출지하수의 경우 적산유량계 설치 권장 유도

□ 행정사항

○ 자치구 (자치구 → 수도사업소)

- 금회 조사․결정한 각 수전별 지하수의 시간당 출수량을 수도사업소로 통보

○ 수도사업소

- 구청장이 통보한 시간당 출수량에 대한 부과량 조정 및 사용료 부과 조치

○ 물재생계획과 (물재생계획과 → 수도사업소)

- 신규발굴 관정 및 유출지하수 수전 하수도사용료 부과징수 여부 확인

□ 자치구에서 관할 수도사업소로 통보 및 수도사업소 통보수전 적정관리 여부 확인

□ 상수도요금관리시스템을 통하여 조치결과 확인 후 적정관리토록 통보

붙 임  1. 2016 상반기 조사결과(요약) 1부

2. 2016 상반기 조사결과(세부) 1부

3. 2016 상반기 조사수전수 비교(2015 하반기 대비) 현황 1부

4. 2016 상반기 출수량 조사 자치구 담당자 명단 1부.

5. 2016 상반기 자치구별 조사결과 1부.  끝.