문서번호	시설관리과-21836
결재일자	2016.8.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
전소영		고신석	08/09 천성훈
협조

『대방7,8중블록』

공급량 분석 보고(7월)

2016. 08.

남부수도사업소

시설관리과

『대방7,8중블록』

공급량 분석보고

본부 “블록단위 유수율 증대계획”에 따른 담당구역내 대방 7,8중블록의 공급량 패턴을 분석, 유수율 저조원인에 대한 대책을 발굴․개선하여 유수율 향상관리에 만전을 기하고자 함

※ 관련근거 : 누수방지과-2469(’12.04.30.)

Ⅰ		총괄표

공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2016. 7월				2015. 7월
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
계	791	25.5	38	9.4	753	24.3
대방7중블록	461	14.9	31	7.2	430	13.9
대방8중블록	330	10.6	7	2.2	323	10.4

분야별 추진실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	공급량 일일 결산제
대방7	특이사항없음	공급량 일일분석	공급량이 전년도에 비해 증가하였으나 비교적 양호하게 관리되고 있음.	일일 결산 실시
대방8	특이사항없음	공급량 일일분석	공급량이 전년도에 비해 증가하였으나 비교적 양호하게 관리되고 있음.	일일 결산 실시

Ⅱ		대방7중블록

현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	94,602	7,943	4	40	-	-
2016년	95,909	8,404	2	1	2	36
전년대비증감	1.36%	461

공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	430	432	461	31	29.0	7.2	6.7
1일 평균공급량	13.9	14.4	14.9	1.0	0.5	7.2	3.5

※ 최근 3년 월별 공급량 현황

유수율 현황 (목표: 99.34)                               (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016년	113.10	139.91	46.79	154.7	49.87	166.91
2015년	111.16	134.68	43.6	151.99	47.46	170.10
증 ․감	1.94	5.23	3.19	2.71	2.41	-3.19

유수율 향상을 위한 주요분석

일평균 공급량 변화분석

- 2015년 7월의 일평균 공급량은 13.9천㎥/일이며, 2016년 7월의 일평균 공급량은 14.9㎥/일로 전년 동월대비 일평균공급량 1.0㎥/일 증가하였음.

공급량 증감 원인 분석

- 수전현황분석

· 업종별

구 분	계	가정용	일반용	공공용	대중탕용	비고
2016년7월	8,404	7,396	922	80	6
2015년7월	7,943	7,018	839	80	6
증 · 감	461	378	83	0	0

· 구경별

구 분	계	15	20	25	30	40	50	80	100	150	200이상
2016년7월	8,404	7,052	522	396	206	111	51	26	24	5	11
2015년7월	7,943	6,637	520	397	183	92	50	26	23	5	10
증 · 감	461	415	2	-1	23	19	1	0	1	0	1

· 2015년 7월 대비 2016년 7월 수전수가 461수전 증가하였으며, 신축건물(공동주택)의 수가 늘어남에 따라 가정용, 15mm 수가 증가하였고, 그에 따른 주계량기(30mm, 40mm 등)도 증가하였음.

-  일일 공급량 분석

· 온도와 공급량의 일일 그래프 비교 분석 결과 공급량이 온도의 영향을 받는 것을 알 수 있으며, 특히 여름철에 온도가 높아질 때 공급량도 많아지는 패턴을 보임.

· 날씨가 더워짐에 따라 공급량도 증가함.

추진실적 및 향후대책

추진실적

- 7월 중 누수 적출 2건 및 누수복구 2건

- 신규계량기 설치 : 40mm 2전 외 29전 설치

향후계획

- 퇴수밸브 및 경계밸브 점검

- 블록 상시 순찰하여 조기 누수발견으로 복구조치

- 유량감시 시스템을 통한 공급량 일일관리

Ⅲ		대방8중블록

현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	47,088	3,664	-	-	-	-
2016년	47,043	3,766	5	19	-	-
전년대비증감	-0.09%	102

공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	323	315	330	7	15.0	2.2	4.8
1일 평균공급량	10.4	10.5	10.6	0.2	0.1	2	1.0

※ 최근 3년 월별 공급량 현황

유수율 현황 (목표: 99.03)                               (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016년	88.93	75.3	124.7	69.68	113.06	65.71
2015년	89.89	72.91	131.74	69.09	113.10	69.26
증 ․감	-0.96	2.39	-7.04	0.59	-0.04	-3.55

유수율 향상을 위한 주요분석

일평균 공급량 변화분석

- 2015년 7월의 일평균 공급량은 10.4천㎥/일이며, 2016년 7월의 일평균 공급량은 10.6천㎥/일로 전년 동월대비 공급량 0.2천㎥/일 증가하였음.

공급량 증감 원인 분석

- 수전현황분석

· 업종별

구 분	계	가정용	일반용	공공용	대중탕용	비고
2016년7월	3,766	3,280	432	50	4
2015년7월	3,664	3,183	428	49	4
증 · 감	102	97	4	1	0

· 구경별

구 분	계	15	20	25	30	40	50	80	100	150	200
2016년7월	3,766	2,924	329	256	123	63	28	13	15	8	7
2015년7월	3,664	2,824	340	260	113	57	31	11	13	8	7
증 · 감	102	100	-11	-4	10	6	-3	2	2	0	0

· 신축공사로 2015년 7월에 비해 2016년 7월 전체 수전수가 102전 증가하였으며,

·15mm(자계량기)가 월등히 증가했으며, 그에따라 30, 40mm의 주계량기도 증가했으나, 20~25mm 독립계량기는 감소하였음.

- 일일공급량 분석

· 최저온도일 때 공급량도 최저치를 보이는 것을 알 수 있으며, 이를 통해 공급량과 온도의 상관관계를 파악할 수 있음.

· 7월 온도가 높아짐에 따라 공급량도 그에따라 증가하였음.

추진실적 및 향후대책

추진실적

- 7월 중 누수복구 5건

- 7월 중 누수탐지 결과 이상없음

- 신규계량기 설치 : 20mm 1전 설치

향후계획

- 신대방동 690번지 일대 노후배관 정비공사 2016년 4월~ 11월 예정

- 퇴수밸브 및 경계밸브 점검, 재개발지역 점검

- 블록 상시 순찰하여 조기 누수발견으로 복구조치

- 유량감시 시스템을 통한 공급량 일일관리   끝.