문서번호	신물질분석과-1136
결재일자	2016.8.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	신물질분석과장	수질분석부장
정관조	안재찬	08/09 김복순
협 조

US EPA 수질기준 강화에 따른 동향 보고

2016. 8.

수질분석부

(신물질분석과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

US EPA 수질기준 강화에 따른 동향 보고

2016년 5월 미국환경보호청(EPA)이 먹는물에서의 과불화 화합물 2종(PFOA, PFOS)에 대한 수질기준 강화에 따른 동향을 보고 드림

※ 과불화 화합물(perfluorinated compounds, PFCs)

․탄화수소에 수소(H) 대신 불소(F)가 치환되어 포화된 알킬화합물

․매우 안정한 난분해성 물질로 가수분해, 광분해, 생물분해가 되지 않아 환경 중에 잔류가능성이 높음

․방염·방수 코팅제, 포장지 코팅제, 세척제, 계면활성제, 살충제, 샴푸 페인트 등 산업 전반에 사용

․동물 실험 : 간독성, 발암, 임신장애, 태아기형, 심장마비, 내분비계 교란물질

1) PFOA (perfluorooctanoic acid) : 신장과 고환에 종양을 발생, 쥐 실험에서 발암성을 확인

2) PFOS (perfluorooctane sulfonic acid) : 발암성에 대한 보고 자료가 충분하지 않음

Chemical Structure of PFOA.

Chemical Structure of PFOS Anion.

□ 서울시 현황

❍ 조사항목 : 8항목 (감시항목 2, 미규제 신종물질 6)

- PFOA, PFOS, PFPA, PFHxA, PFHxS, PFHpA, PFNA, PFDA

※ 감시항목 편입(2016년 7월 28일) : 2항목 (PFOA, PFOS)

❍ 조사대상 : 원수 5점, 정수 6점, 병물 아리수 1점

❍ 조사결과 : □16.6월 기준

항 목		조사 결과
4항목	PFPA, PFHpA, PFNA, PFDA,	불검출
4항목	PFOA, PFOS, PFHxA, PFHxS	불검출 ~ 0.000 003 mg/L
※ 정량한계 0.000 001 mg/L

□ US EPA 먹는물에서 과불화 화합물 관리 강화

❍ 대상항목 : 2항목 (PFOA, PFOS)

❍ 내    용

- EPA는 임산부의 태아와 모유수유 중인 유아에 대해 0.07 ug/L의 값을 PFOA의 일생동안의 건강권고치(health advisory, HA)로 설정

- PFOA가 단독 혹은 PFOA + PFOS가 0.07 ug/L를 초과할 경우, 상수도 계통에서는 신속히 추가적인 오염원 주변에 대한 샘플링을 실시하여야 하며, EPA 혹은 state drinking water safety agency에 즉시 보고

※ 출 처  : Drinking Water Health Advisory for Perfluorooctanoic Acid (PFOA)

『EPA 822-R-16-005 (May 2016)』

Drinking Water Health Advisory for Perfluorooctane Sulfonate (PFOS)

『EPA 822-R-16-004 (May 2016)』

□ 향후계획

❍ 한강팔당 상수원 유입 지류천 등에 대해 과불화 화합물 예비 실태조사 후 그 분석결과에 따라 정밀 실태조사 실시 여부 판단

※ 붙 임 : PFOA & PFOS Drinking Water Health Advisories  요약  1부. 끝.