문서번호	급수운영과-3639
결재일자	2014.2.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	급수운영과장
선우요섭	이병운	02/18 김영삼

용산국제학교옆

사면 보수계획 검토 보고

2014. 2

중부수도사업소

(급수운영과)

용산국제학교옆 사면 보수계획 검토 보고

우리시 보광배수지 부지(임야)에 건립된 용산국제학교 E동옆 사면이 ‘2013. 7월 일부 유실되어 학교측에서 사면붕괴 방지 및 보호를 위해 사면 보수계획을 수립하고 동 계획에 대한 검토 요청이 있어 이에 대한 검토 보고임

- 관련근거 : 용산국제학교 시14-0206-01호(2014.2.6.)

□ 용산국제학교 현황

○ 위  치 : 한남동 산 10-213(임야)  - 보광배수지 부지내

- 부지 면적 23,222㎡ (소유주 : 서울시, 임차인 : 재단법인 코리아외국인학교)         ※ 용산외국인학교 토지 임대차 계약서 주요내용

가. 임대기간 : 50년 (2004. 10. 1 ∼ 2054. 9. 30)

나. 임 대 료 : 무상

○ 학교 현황

- 건물 동수 5개동, 연면적 : 25,690.2㎡

- 사용승인일 : 2006. 11. 27

위   치   도

□ 사면 및 교사 E동 현황

○ 사면 현황

- 용산국제학교 E동옆에 위치한 임야는 높이 약14m, 연장 약80m의 사면으로

․ 사면은 녹생토 공법으로 시공, 사면 정상은 황토 시멘트의 산책로로 되어

있으며, 사면이 일부 유실(높이 6m, 폭 10m)

․ 사면내의 우수 처리를 위해 플라스틱 재질의 배수로(폭 20cm, 약 35m) 및

도수로(폭 20cm, 길이 8m)가 있으나 파손되어 기능 상실

․ 사면 하단에 조성된 화단 양측에, 콘크리트 플륨관의 배수로(폭 40cm,

폭 50cm)가 2열로 설치되어 있음

․ 사면 끝의 경계는 휀스 및 조경석 설치

○ 교사 E동 현황

- 1층은 필로티 형태의 3층 건물로 길이는 약 80m

- 사면 끝의 휀스와 건물 벽체 이격거리는 약 8m

□ 사면 보수계획 (학교)

○ 기능이 상실된 플라스틱 재질의 배수로를 철거하고 신설

(0.2*0.2 → D = 50cm,  연장 77m)

○ 경사면에 설치된 도수로 철거하고 신설 (0.2*0.2 → 0.5*0.5  연장 20m)

□ 보수계획 검토

○ 사면붕괴 방지 및 보호를 위해 배수로 및 도수로 규격 확대와 추가설치는         타당하다고 판단되므로 보수계획 대로 시공 승인

○ 유실된 사면(높이 6m, 폭 10m) 복구계획이 누락된 바 원상복구를 요함

○ 향후 사면 붕괴로 인한 피해가 없도록 사면 안전대책이 필요함

□ 조치 의견

○ 위 검토내용을 용산국제학교에 통보코자 합니다.

붙임 : 사면 현황 사진  끝.