문서번호	한옥조성과-7621
결재일자	2016.7.15.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

				시 민
주무관	한옥조성팀장	한옥조성과장		주택건축국장
양희식	양준모	진조평		07/15 정유승
협 조

2016년 제10차 한옥위원회 개최 계획

- 건축위원회(한옥 전문위원회) 공동 개최 -

2016. 7.

주택건축국

(한옥조성과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	한옥위원회, 건축위원회
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

제10차 한옥위원회 개최계획

- 건축위원회(한옥 전문위원회) 공동 개최 -

□ 일  시 : 2016. 7.14 (목) 13:30~

□ 장  소 : 시청 본관 3층 공용회의실

□ 위원회 구성 (9명)

전문분야	한옥 설계 및 시공 (5)	역사·문화재 보존 (1)	건축계획 (1)	도시계획 (1)	당연직 (1)
위원명단	이광복, 윤대길, 이원욱, 이경아, 이강민	박선주	한효동	장옥연	진조평

안건 현황

총 계	심의 상정
	등록신청	한옥등록(예정) 및 비용지원신청	변경심의	완료심의
5	-	8	2	1

※ 건축위원회 안건 : 7건, 한옥위원회 안건 : 4건

심의 안건 검토

연번	위치 (대지면적)	신청 내용	검토의견
1 (건축)	******************** ********	한옥등록(예정) 및 비용지원 신청	◦ 주관부서 검토의견 : - 지형차이로 인하여 외부로 노출되는 기단의 높이가 배면쪽에서는 너무 높으며 한옥과 어울리는 장대석(화강석) 구성으로 계획 필요 - 기단에 설치되는 창호는 최소화 할 필요 있음 (권장) - 일부 창호 문양 및 철물 등을 한옥과 어울리게 계획 필요 - 인접대지로 처마물 등의 피해가 가지 않게 계획 필요 - 옥외 광고물 설치 계획 제출 필요 - 세부상세가 미 표현된 도면 보완 필요 - 동측면 외벽바깥으로 설치된 반침에 대한 검토 필요 (세부검토내용 붙임 참조)
2 (건축)	******************** ********	한옥등록(예정) 및 비용지원 신청	◦ 주관부서 검토의견 : - 지형차이로 인하여 외부로 노출되는 기단의 높이가 배면쪽에서는 너무 높게 계획되어 있음 - 기단에 설치되는 창호는 최소화 할 필요 있음 (권장) - 일부 창호 문양 및 철물 등이 한옥과 어울리지 않게 계획되어 있음 - 인접대지로 처마물 등의 피해가 가지 않게 계획 필요 - 옥외 광고물 설치 계획 제출 필요 - 세부상세가 미 표현된 도면 보완 필요 - 2층 마루널 방향 재검토 필요 (세부검토내용 붙임 참조)
3 (건축)	******************** *********	한옥등록(예정) 및 비용지원 신청	◦ 주관부서 검토의견 : *- 기단부와 한옥 건축물 높이가 너무 높게 계획 되어 있어 조정 필요 (권장) - 기단에 설치되는 창호는 최소화 할 필요 있음 (권장) - 배면으로 통하는 대문을 목재로 계획할 필요 있음 - 인접대지로 처마물 등의 피해가 가지 않게 계획 필요 - 반침설치 계획 검토 필요 - 소방시설 설치 계획 제출 필요 (세부검토내용 붙임 참조)
4 (건축)	********************* ********	한옥등록(예정) 및 비용지원 신청	◦ 주관부서 검토의견 : *- 드레스 룸 등 반침 설치 계획에 대한 검토 필요 - 인접대지로 처마물 등의 피해가 가지 않게 계획 필요 (세부검토내용 붙임 참조)
5 (건축)	******************** ********	한옥등록(예정) 및 비용지원 신청	◦ 주관부서 검토의견 : - 반침 설치 위치 및 상부 마감 검토 필요 - 주차장 출입문은 한옥과 어울리는 재료 및 문양으로 계획할 것 (세부검토내용 붙임 참조)
6 (건축)	********************* ********	한옥등록(예정) 및 비용지원 신청	◦ 주관부서 검토의견 : - 기단부 설치 계획 필요 - 동측면 건물 외부 문은 한옥과 어울리게 디자인 필요 (세부검토내용 붙임 참조)
7 (건축)	******************** ********	한옥등록(예정) 및 비용지원 신청	◦ 주관부서 검토의견 : - 도면 보완 및 수정 필요 (각 도면의 계획이 일치하게 수정 필요) - 전통적인 한옥의 구성 및 비례 등에 대한 검토 필요 - 주방 부분 몸채가 지붕에 비해 과도하게 높고 상부 도리방향 설치 부재 검토 필요 - 소방시설 설치 계획 제출 필요 (세부검토내용 붙임 참조)
8 (한옥)	************* ********	완료심의	◦ 주관부서 검토의견 : - 이전 심의 조건 사항인 근린생활시설 옥외광고물 설치 계획 제출 필요. ※ 한옥비용지원 심의기준, 지구단위계획 기준을 준용하여 개략적인 설치계획을 제출하고, 실제 설치 전 위원회 자문을 받아 설치 할 것 (미준수시 지원금 회수) - 한옥보전구역 지정에 따른 지원금액 재검토 필요. (세부검토내용 붙임 참조)
9 (한옥)	*********** ******	비용지원 신청	◦ 주관부서 검토의견 : - 창호상세도 등 도면 보완 필요 - 본채는 배치 좌향에 따라 기존 건축물과 다르게 신축 계획 - 별채 입면부위에 덧대어 설치되어 있는 화장실과 계단실, 반침 설치 검토 필요 - 별채 화장실은 기타구조로 되어 있어 목구조 변경 검토 필요 - 외부와 마당에 면하는 창호는 목재 창틀 계획 필요 - 차양설치 및 인접대지 우수피해 방지 대책 제출 필요 - 전기계량기, 가스배관, 에어컨 실외기 등 외부 부착물 설치 계획 제출 필요 - 소방시설 설치 계획 제출 필요 (세부검토내용 붙임 참조)
10 (한옥)	*********** *****	변경심의	◦ 주관부서 검토의견 : - 가로에 면하는 서측과 북측 화방벽 입면 높이 변화에 따른 입면구성 비례 검토 필요 - 내부 마당에 면하는 창호 문양 및 비례 검토 필요 - 한옥보전구역 지정에 따른 지원금액 재검토 필요. (세부검토내용 붙임 참조)
11 (한옥)	************* ********	변경심의	◦ 주관부서 검토의견 : - 서측 계단부에 덧대어 설치되는 구조물 검토 필요 - 2층 북측에 돌출되어 설치되는 실외기와 보일러실과 2층 화장실 계획부분에 대한 검토 필요 - 옥외광고물 설치 계획 제출 필요 - 차양설치 및 창호계획상세 도면 제출 필요 - 한옥보전구역 지정에 따른 지원금액 재검토 필요. (세부검토내용 붙임 참조)

붙 임 : 1. 위원회 구성 명단 1부.

2. 세부검토내용 1부.  끝.