서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	서울새활용플라자 공방 등 공간재배치 기본설계(안) 검토의견 회신

1. 도시기반시설본부 건축부-10975(2016.8.17)호와 관련입니다.

2. 서울새활용플라자 공간재배치(공방 및 운영사무실) 기본설계(안)과 관련하여 운영주체(서울디자인재단)와 검토한 의견을 아래와 같이 회신하오니, 설계에 반영될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 기본설계안 검토의견

구 분	기 본 설 계 안	검 토 의 견
공방-공방간 구획 칸막이 마감재	A형 S.G.P	- 추가 빛 유입 가능한 B형 S.G.P와 A형 S.G.P를 비교 검토후 확정
복도와 접한 공방 벽체 마감재	일반공방(C형 또는 D형) /열린공방(SSD)	- 공방내 안전사고 예방 및 시민에게 공개될 수 있도록 복도에 접하는 벽은 모두 전체 스틸프레임 강화유리로 변경
공방, 운영사무실 천장마감재	THK15흡음텍스	- 공방,사무실 등 플라자내 건립취지에 맞도록 전체적으로 노출천장으로 설계가 바람직함 - 열린공방 및 일반공방의 경우, 시공이 가능한 공간은 콘크리트 등 노출 천장으로 설계검토
5층 운영사무실 및 센터장실 칸막이 및 바닥마감재	칸막이 : S.G.P 바닥재 : 비닐타일 또는 카펫타일	- 칸막이는 스틸프레임 강화유리로 변경 - 바닥마감재는 별도 시공 불필요하며, 초기 설계안과 같이 에폭시 라이닝 마감 - 통신, 전기 등 설비는 바닥면 매립 시공 필요
추가 요청사항	-	- 각 층별 아리수 음수대 설치검토(층별1~2개) - 실시설계안 확정전 도면 확인과정 필요

. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(건축부장),서울특별시도시기반시설본부장(설비부장)
주무관	이경주		새활용플라자개관추진팀장	하동준		자원순환과장	08/26 최홍식
협조자
시행	자원순환과-13323	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 자원순환과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3694	/전송	02-2133-1026	/	zpzg@seoul.go.kr	/	대시민공개