문서번호	기전과-1704
결재일자	2014.2.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	기전과장
김병훈	구희천	02/20 장경옥

약수고가 가로등 설비 처리 방안 보고

2014. 2.

서부도로사업소

(기전과)

약수고가 가로등 설비 처리 방안 보고

도시기반시설본부에서 시행 예정인 약수고가차도 철거 계획과 관련하여 우리 사업소에서 관리하는 가로등 설비 처리 방안에 대한 검토 보고임

관련근거

□ 토목부-2350(2014.2.10.)호 『도로공사 시행에 따른 지장물 이설 협조요청』

- 공사명 : 약수고가차도 철거 및 교통개선공사

가로등 시설현황

노선명	시설명	도로연장	설치년도		가로등주	용 량	분전반	비고
			가로등주	분전반
동호로	약수고가	420m	2005		22본	CDM250W	1면	하부등 14개

현장사진

가로등시설 처리방안

□ 가로등주

- 가로등주는 2005년도 설치한 것으로 약수고가의 난간 폭에 맞게 제작 설치되어 타 장소에는 사용 할 수 없어 재활용 불가.

□ 분전반

- 분전반은 2005년도에 설치되어 내용연수 10년이 도래하는 노후 설비로 안정적인 전기설비 운영을 위해 재활용은 불가.

□ 램프 및 안정기

- 램프(CDM250W, NH램프250W), 안정기는 도로조명 효율 제고를 위해 재활용 불필요.

□ 등기구 및 투광기, 수신기

- 컷오프형 가로등기구, 투광기(하부등), 수신기는 2014년 도로기전시설물 유지관리 자재로 재활용함.

조치 계획

□ 약수고가 가로등 처리 방안 통보 - 도시기반시설본부(토목부)

붙임  도시기반시설본부 협조공문 및 지장물 조서 각1부.  끝.