투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	수신자참조
(경유)
제목	「서대문구 미동초교~세종대로사거리 중앙버스전용차로 설치」 서울형포장설계법적용 계획단면(안)송부

1. 교통운영과–14991호 관련입니다.

2. 교통운영과에서 요청한 「서대문구 미동초교~세종대로사거리 중앙버스전용차로 설치」와 관련하여 서울형 포장설계법을 적용한 계획단면(안)이 완료되어 송부하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

◎ 새문안로 버스전용차로 서울형 포장설계 단면(안)

연번	위치	버스전용차로 설계단면
		차로	설계포장두께(cm)	층	두께(cm)
1	충정로 ⇒ 광화문방향	버스전용차로	30	표층	5
				중간층	7
				기층	18
2	광화문 ⇒ 충정로방향	버스전용차로	27	표층	5
				중간층	7
				기층	15

3. 설계두께가 30cm인 구간(충정로→광화문)의 경우 기층 두께가 18cm로 시공 시 3단으로 시행하여야 하며, 시공여건을 고려하여 2단으로 시공할 경우 기층 두께를 15cm 줄여 총 설계두께를 27cm로 적용할 경우 아래와 같은 포장재료 적용을 권장함

4. 단면별 재료

- 표  층 : 내유동성 개질아스팔트(개질 SMA)

- 중간층 : WC-5(개질아스팔트 바인더 적용)

- 기  층 : 고강성기층

붙임 : 서울형포장설계법 적용단면(안) 방침서 1부.  끝.

	서울특별시품질시험소장
수신자	서 울 특 별 시 장(도로관리과장),서 울 특 별 시 장(교통운영과장)
주무관	김태우		도로포장연구센터장	08/29 백종은
협조자
시행	도로포장연구센터-1826	(		)	접수		(		)
우	06763	서울시 서초구 태봉로 131 서울특별시 품질시험소 도로포장연구센터	/
전화	02-3462-6718	/전송	02-3462-6710	/	77twkim@seoul.go.kr	/	부분공개(5)