문서번호	수상안전과-4255
결재일자	2016.8.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		수상안전과장	운영부장
곽병찬		박재민	08/30 최규해
협조
	주무관		최윤정

서울 709, 710호 중간검사

및 수리완료 보고

2016. 8

한강사업본부

수상안전과 마포지대

서울 709, 710호 중간검사 및 수리 완료보고

선박안전법 제9조(중간검사)에 따라 마포지대에서 운영중인 도강예인선 서울 709, 710호의 안전검사 및 정비·수리를 완료하고 그 결과를 보고함

□ 안전검사 대상 도강예인선 현황

○ 선 명 : 서울 709, 710호

○ 건 조 : 1997.12

○ 주기관 : YANMAR(6HAE), 180마력×2기

○ 용 도

- 전시 대비 비축물자(시민 및 물자 긴급도강)

- 재해·재난시 긴급 구난구조

□ 안전검사 관계법령

○ 선박안전법 제8조(정기검사), 제9조(중간검사)

○ 도강예인선은 선박안전법에 따라 매 5년 중 2회의 안전검사를 받아야 함

- 정기검사 : 매 5년마다 1회

- 중간검사 : 정기검사 후 2~3년 사이 1회

(정기검사를 받을 때에는 중간검사 생략)

○ 선박안전검사 기관

- 선박안전기술공단(서울사무소)

- 정부대행 선박안전검사 기관

□ 정비·수리 업체 선정

○ 일반경쟁입찰을 통해 선박전문 정비·수리 업체 선정

○ 선저검사를 위한 상가(선박을 육상으로 이동), 추진기 분해 정비(조타장치),       주기관 정비(각종 오일 및 필터 교환) 등 원활한 안전검사 수행을 위한       작업 진행

□ 수리 업체, 기간, 장소

○ 태항조선 : 인천광역시 소재, ☏032-761-7701

○ 수리기간 : ‘16. 6.29 ~ 8.20 / 선유도 공원 내 마포지대 계류장

□ 정비·수리 및 안전검사

○ 정비·수리 사항

- 선체 도색(녹제거 후 도색 작업)

- 방현대 교환 및 수리(선체 충격 방지용 고무)

- 선저 아연판 교체(부식 방지용으로 선체 바닥에 부착)

- 주기관 각종 오일, 필터, 부동액 교환

- 베터리 교체 및 충전용 제너레이터(발전기) 분해수리

- 기관실 자동 확산소화기 교체

- 소화펌프 및 배관, 밸브 점검·수리

- 추진기(조타장치) 분해 정비, 초음파 점검

- 서울 710호 외판 교체

○ 검사관 입회 검사 사항

- 선저검사, 추진기 분해 후 점검, 추진기 축 초음파 검사

- 하가 후 시 운전 검사 및 각종 기기 작동상태 점검.

※ 첨부 : 수리작업 사진 1부.  끝.