문서번호	청소과-23967		주무관		작업팀장		청소과장		복지환경국장
			박명구		황은주		이상욱		09/08 오정식
결재일자	2016.9.8.
공개여부	대시민공개
			협 조

= 2016년 동절기 =

환경미화원 근무복 구매계획

복지환경국

(청소과)

- 2016년도 동절기 - 환경미화원 근무복 구매계획(안)

주민들에게 청결하고 깨끗한 광진의 이미지를 부각시키고, 전문직업인으로써 환경미화원들의 자긍심을 고취할 수 있는 세련되고 우수한 기능의 동계근무복을 제작·지급하여 작업의 효율 및 안전을 극대화 하고자 함.

Ⅰ				추진근거

서울시 환경미화원 근무복제작 착안사항 및 가이드라인

(서울시 클린도시담당관-1294/ ‘09.8.31)

서울시청노동조합 단체협약 제36조(피복)

중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률

Ⅱ				구매계획

구매수량 : 총272벌(직영 환경미화원 176벌, 대행 환경미화원 96벌)

- 직영 : 88명 × 2벌 = 176벌

- 대행 : 96명 × 1벌 =  96벌

근무복구성 : 상의(2장), 하의(2장), 상·하의 내피(각2장)

계약방법 : 전자공개 수의계약(조합 추천 수의계약)

- 근 거 : 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령

제8조(조합 추천 수의계약)

- 한국피복공업 협동조합에서 4개 업체를 추천 받고 계약 추진

추천업체 : 5개 업체(한국피복공업 협동조합 조합사 4개, 비조합사 1개)

납품기한 : 계약일로부터 50일 이내, 청소과 지정장소

소요예산 : 금43,360천원

Ⅲ				추진일정

구매 방침 : 2016. 9. 8(목)

일상감사 및 계약심사 의뢰 : 2016. 9. 8(목)

- 일상감사 : 감사담당관, 계약심사 : 재무과 계약팀

구매 발주 및 계약 의뢰 : 2016. 9. 19(월)

업체선정 및 계약 : 2016. 9월 중순

물품 배부 : 2016. 10월 말

Ⅳ				소요예산

소요예산 : 43,520천원

- 상·하의 : 직영 ⇒ 160,000원 × 88명 × 2벌 = 28,160,000원

대행 ⇒ 160,000원 × 96명 × 1벌 = 15,360,000원

예산과목

- 청소과, 행정운영경비(청소과), 인력운영비(청소과), 인건비, 무기계약

근로자보수

Ⅴ				행정사항

감사담당관에 일상감사 의뢰(10,000천원 이상 물품 구입시 감사의뢰)

재무과(계약팀)에 계약심사 및 공고 등 계약 의뢰

붙임 : 근무복제작 가이드라인 1부.  끝.

(별첨 1)

환경미화원 근무복(동복) 제작 가이드 라인

○동복색상 : 형광연두색

○동복원단

PEEE(Polyester Ether Elastomer) 필름으로 라미네이팅(laminating)하여 투습도 20,000g/㎡/24h(KS K 0594-1998, 초산칼륨법), 내수도 10㎏/㎠(KS K 0592-1966, 고수압법) 이상의 기능이 있는 원단

○반사지

- 초기휘도 : 500RA 이상

- 세탁성능 : ISO6330시험법으로 100회 세탁 후 휘도가 100RA 이상

- 재질 : 100% 폴리에스테르

※ 원단 및 반사지에 대한 국가공인기관 (FTTI, KATRI, KOTITI중 택일) DML 시험성적서 제출 (납품시)

○근무복 제작 기준

가. 상의

1) 내피 탈부착 방식의 사파리 스타일로 한다.

2) 전체 트윌조직의 폴리100% 안감을 넣어준다.

3) 지퍼 앞여밈 스타일로 하되 폭 6cm의 플라켓을 달아준다.

4) 카라, 플라켓, 어깨, 암홀 봉제선에 끝스티치 작업한다.

5) 사파리 양옆에 3x17cm 규격의 역방향 포켓을 달아주되 위 아래 구찌가 1cm 겹치게 해준다.

6) 5cm 폭의 반사 테잎을 앞 가슴에 한 줄, 등에 한 줄, 팔에 한 줄, 밑단에 한 줄 넣어준다. (열전사 금지)

7) 앞가슴과 밑단의 반사 테잎이 끊어지지 않고 앞플라켓까지 연결되게 한다.

8) 등판 반사 테잎 위쪽으로 서울시 슬로건 ‘함께서울’ 로고를 20cm 폭의 크기로 남산초록색(왼손 및 글자), PANTONE 556C(오른손)으로 인쇄한다.

9) 앞 왼쪽가슴에 ‘서울특별시’로고를 10cm폭으로 남산초록색으로 인쇄한다.

10) 오른쪽 팔 어깨 아래로 ‘구청’ 로고를 남산초록색으로 인쇄한다.

11) 손목을 밴드로 처리하며 벨크로로 사이즈를 조절하도록 한다.

※ 내피점퍼 제조요령

1) 카라폭은 7cm(봉제선 부분 포함), 소매단 폭은 6cm(봉제선 부분 포함)로 하되 아크릴(방적사)소재의 시보리를 달아준다.

2) 전체 5oz 두께의 에어롤을 이용하여 양면 다이아퀼팅 작업한다.

3) 앞채움은 5호 비슬론 지퍼로 하되 앞, 뒤로 쓸 수 있는 양면 지퍼풀을 달아주어 외피에 탈부착이 가능하도록 한다.

4) 밑단, 지퍼단, 카라봉제선 등의 시접은 모두 해리 작업한다.

5) 양쪽 가슴에 지퍼포켓을 각각 달아준다.

6) 어깨, 암홀선 등의 봉제선에 0.6cm 스티치 작업한다.

나. 하의

1) 전체 에어롤 3oz 패딩 처리한다.

2) 앞 여밈은 3호 나일론 지퍼로 처리한다.

3) 허리 양옆에 고무밴드를 넣어준다.

4) 양쪽 사선형태의 포켓을 달아주되 진회색으로 배색 처리한다.

5) 무릎 위 아래로 반사테잎을 두 줄 부착한다.

6) 밑단 안쪽에 시보리단을 겹치게 대주어 바람을 막아줄 수 있게 한다.

7) 밑단 뒤쪽에 벨크로 테잎을 대주어 조일 수 있게 한다.

다. 공통 사항

1) 땀수는 1인치에 11땀 이상으로 한다.

2) 재단 시 위,경사의 방향을 잘 맞추어야한다.

3) 각 부분 착용 시 이색이 없도록 같은 색상 원단으로 한다.

4) 봉탈 되지 않게 견고하게 재봉하여야 하며, 제품의 꼬임이 없도록 한다.

5) 제품에는 실밥 및 기타 이물질이 없도록 하여야 한다.

6) 본 기준에 명시되지 않은 사항은 근무복 제작 일반 관례에 의한다.

7) 로고인쇄 위치 및 크기 등은 별도의 로고부착기준에 의한다.

○디자인

- 상의

- 하의

○ 직영 및 대행의 구분

- 색   상

▷ 서울시 휘장 및 자치구 로고 : 남산초록색 (PATONE 3425C)

▷ 서울시 슬로건(함께서울) : 남산초록색 (왼손 및 글자 PATONE 3425C),

(오른손PANTONE 556C)

- 처리방식 : 실크인쇄

가. 서울시 환경미화원 로고부착 기준

나. 대행업체 환경미화원 로고부착 기준

※ 샘플복 사진