문서번호	도로보수과-9120
결재일자	2016.9.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공무직		주무관	도로보수과장
심혁명		윤옥진	09/08 김권일
협조

굴착복구 검측감리 일일보고

2016.09.06

도 로 보 수 과

굴착복구 건설사업관리일지

2016년 09월 06일(화,주간.야간)

건설사업관리기술자 업무일지

용역명:2016년도 도로 굴착복구공사및포장도로정비공사건설사업관리용역(동부권역)-강서

기술자별업무수행내용

성명

서명

주요업무수행방안

지적사항및조치결과

비고

강서

도

로

사

업

소

안내숙

(분야)

• 굴착복구공사 ( 22:00 ～ 09:00)관리청복구

(강서-상수-264)목 등촌동 682-1

허가내역		작업현황
폭 (m)	연장 (m)	폭 (m)	연장 (m)
1.8	800	1.8	5/ 674/ 800 (금일 / 누계 / 허가)

•점검사항

-교통안전시설 설치상태확인

- 아스팔트 컷팅 확인

- 굴착토 반출 확인

- 되메우기 다짐작업 확인

- 보조기층재 다짐 확인

- 포장두께및 다짐 확인

이태원

(분야)

•관내 도로굴착복구 순찰

- 남부순환로

- 오목로

•작업완료구간 도로상태 순찰

- 도림천로 램프길 - 노후도로

- 오금교 ~ 구로지하차도입구  – 노후도로

•3/4분기 보고준비

- 감리업무 추진실적현황

- 위치도 작성

- 시공현황사진정리

- 현황목록 작성

•현장검측 사진정리

- 기타

굴착복구 건설사업관리일지

[ 2016. 9. 6(화) ]

○ 현 황

- 공 사 명 :  양천향교역 ~ 발산역 배수관 정비공사(강서-상수-264)

- 굴착위치  :  등촌동 682-1앞길

- 시 공 자  :  시공자 : 강서수도사업소((주) 건설 넷 홍영진 ************)

복구자 : 이 화 통 신   (*************) [관리청 복구]

○ 세부 점검 내용 :

점 검 사 항	현 장 확 인 내 용 ( 야간작업 )
1. 공사장 안전 대책	-공사 안내간판, 라바콘 설치, 신호수배치 등
2. 굴착폭 및 컷팅 상태 적정여부	- 굴착 면적 :4.0 m x 5m - 노면 컷팅상태 : 양호
3. 굴착토 반출 및 다짐상태	- 폐아스콘 반출 : 사토장(지정 사토장) - 굴착토 반출 : 사토장(지정 사토장) - 다짐상태 : 보통
4. 매설물현황 및 굴착심도 적정여부	- 매설물현황: 상수도관 800mm * 5m - 굴착 심도 : 1.9~2.2m
5.보조기층, 중층, 표층복구 적정여부	- 보조기층, 기층 재질 및 다짐상태 적정 - 중층, 표층 (＃467, T= 20cm) 동일 재료로 복구
6. 현장정리 및 청소상태	- 현장정리 : 보통 - 청소상태 : 물청소 실시
7. 특이사항	- 작업완료시간 : 06:00 - 작업위치 : 등촌동 682-1 앞 - 특이사항 : 없음

보고자 : 건설사업관리기술자 : 안내숙

1. 도로굴착 단계 점검

구 분	항 목 및 내 용	점검 결과
	○ 공사안내간판, 안전시설(라바콘) 설치 및 신호수 배치	○
	○ 공사장 과다 점용으로 시민통행에 지장을 주는가?	☓
굴착공사	○ 먼지오염 저감 및 시민불편 최소화를 위하여 굴착토사는 현장에서 즉시 반출 하는지 여부	○
	○ 굴착시 캇타기를 사용하여 포장층을 절단한 후 굴착하는지 여부	○
	○ 주요지하매설물 관리자의 공사현장 입회 여부	☓
	○ 굴착공사시 도로의 시설물(측구,보차도경계블럭(석) 가드레일, 가로등 및 가로수 등)을 무단으로 손괴하였는지 여부	☓
	○ 굴착현장 주변의 하수구 및 빗물받이가 메워지는 일이 없도록 가마니, 모래주머니 등으로 보호조치 여부	○
	○ 매설관에 따른 굴착 깊이 준수 여부 - 전선의 상단부가 차도인 경우 0.8m, 보도인 경우 0.6m이상 굴착 - 수도관,가스관 또는 전기통신관 매설 : 1.2m이상, 부득이한 경우 0.6m이상굴착 - 하수도관의 본선 매설 : 3m이상, 부득이한 경우 1m이상 굴착 - 송유관 매설 경우 : 시가지 방호구조물이 보호하는 경우에는 1.5m이상 시가지 방호구조물이 보호하지아니하는 경우에는 1.8m이상, 부득이한 경우 1.2m이상굴착	1.9~2.1m 굴착

2. 노상부 되메우기 및 다짐 단계 점검

구 분	항 목 및 내 용	점검 결과
다짐두께 결정	○ 노상의 다짐두께 준수 여부 - 양질의 모래를 사용하는 경우 : 한 층 다짐두께는 40cm이하 - 모래 이외의 재료 : 한 층 다짐두께는 20cm이하	40cm (모래)

3. 보조기층 되 메우기 및 다짐 단계 점검

구 분	항 목 및 내 용	점검결과
포장두께	○ 보조기층 포장두께 준수 여부 - 아스팔트 포장도로 : 40cm(A-1), 30cm(A-2) - 콘크리트 포장도로 : 20cm(C-1), 15cm(C-2) - 아스팔트 덧씌우기 포장도로 : 20cm(CA-1), 15cm(CA-2) - 보도블록포장 : 10cm	40cm (A-1)
	○ 기층 포장 두께 준수 여부 - 아스팔트 포장도로 : 20cm(A-1), 20cm(A-2)	포장 20cm
다짐두께결정	○ 보조기층 되 메우기 다짐두께 준수 여부 - 재료에 상관없이 20cm이하	○
다짐장비 결정	○ 굴착 폭에 따른 다짐장비 선정 여부 - 최소 굴착폭이 0.7m이상이고1.2m미만일 경우 : 노상의 다짐에 사용한 다짐 장비를 이용하여 다짐을 실시 - 최소 굴착폭이 1.2m이상일 경우 : 진동롤러를 이용한 다짐실시	1톤롤라,콤비진동롤라

4. 아스팔트포장 및 다짐

구 분	항 목 및 내 용	점검결과
포장표면 준비	○ 포장표면의 청결 상태 여부	○
	○ 유재 적정량 살포여부 - 프라임코트(중층포장) 1㎡당 0.5~1.0ℓ - 택코트(표층포장) 1㎡당 0.3~0.6ℓ	○
포설	○ 아스팔트 혼합물의 적정 포설두께 시공	○
	○ 적정 포설 두께 및 온도 유지 여부 - 일반 아스팔트 혼합물의 포설 적정온도 140℃이상 유지	○
	○ 혼합물 성분의 분리여부 확인	○
	○ 포장 표면 상태 확인(질감이 균일해야 하며 표면에 방울 자국이나 질질 끌린 자국이 남아서는 안 됨)	○
아스팔트 안정처리 기층다짐	○ 굴착폭에 따른 적합한 다짐장비 사용 여부 - 굴착폭이 2.0m인 경우 : 2ton급 진동롤러를 사용하여 다짐 실시 - 굴착폭이 1.2~2.0m인 경우 : 1ton급 진동롤러를 사용하여 다짐 실시 - 굴착폭이 1.2m이하인 경우 : 수동 탬퍼를 사용하여 다짐 실시	○
아스팔트 표층다짐	○ 2ton급 진동롤러를 사용하여 균일하게 다짐을 실시	☓
	○ 전압에 따른 다짐온도 및 다짐 횟수 준수 여부 : 일반 아스팔트 경우 - 1차 전압 : 다짐온도는 110~140℃, 다짐횟수는 4회 이상	○

공 종	현 장 사 진
●공사안내간판설치 및 교통안내원 배치
●공사안내간판설치

굴착복구 현장 점검현황

굴착복구 현장 점검현황

공 종	현 장 사 진
●굴착토 상차
● 기존관로 연락

공 종	현 장 사 진
● 물다짐
● 노상층기층 다짐

굴착복구 현장 점검현황

굴착복구 현장 점검현황

공 종	현 장 사 진
● 보조기층 다짐
● 기층 다짐

굴착복구 현장 점검현황

공 종	현 장 사 진
● 유제포설
● 포장완료

굴착복구 현장 점검현황

공 종	현 장 사 진
● 물청소

끝.