문서번호	역사문화재과-1159
결재일자	2016.9.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	역사문화재정책팀장	역사문화재과장
신철민	김규리	09/08 정상훈

보신각터 시설물 유지관리 결과보고(8월)

2016. 9

역사문화재과

(역사문화재정책팀)

보신각터 시설물 유지관리 결과보고 (8월)

보신각을 방문하는 관람객 및 시민에게 안전하고 쾌적한 관람환경을 제공

하고 문화재를 효율적으로 보존 및 관리하기 위하여 시설물에 대한 점검을

실시하고 그 결과를 보고함.

시설물 현황

❍ 위 치 : 종로구 종로54(관철동, 보신각) 서울시기념물 10호

❍ 면 적 : 2,881.7㎡

❍ 시설물 내역

- 보신각 : 476.04㎡ / 주변 녹지 : 2,246㎡ / 관리사무소 : 72㎡

- 전기시설(53등) : 가로등 7개, 지주등 4개, 조명등 42개

- 소방시설(16대) : 보신각(3.3㎏×2개×6개소), 사무동(3.3㎏×1개×4개소)

- 방범시설(20개) : 감시카메라 7개(고정2, 회전형5), 침입감지센서 13개소

시설물 유지관리 및 점검

❍ 점검기간 : 2016. 8. 1 ~ 8. 31

❍ 점검내용

- 건축시설물 : 보신각 및 관리동 등 건축물에 대한 훼손 ,균열, 지반침하 등

이상여부 점검

- 전기시설물 : 보신각 전기시설물 정기점검(전기안전공사.신영호)

- 방범시설물 점검(매일 8회 직원 및 문화재경비인력 점검)

· 감시카메라(CCTV) : 7대(회전형카메라 5대, 고정카메라 2대)

· 적외선감지센서 : 13개소(1차센서: 녹지대 9개소, 2차센서: 전각주위 4개소)

- 소화기 점검 : 소화기 충전상태 및 유지상태 점검(3.5㎏×16개)

시설물 점검 결과

❍ 보신각 및 관리동 건물 육안검사 점검

- 크렉발생 및 지반침하 유무 등 이상 없음

❍ 보신각 1층/2층 전기시설물 점검

- 보신각 2층 경관조명 코너등 외 전구3구 교체, 점검 및 청소

❍ 보신각터 내 배수맨홀 정비

- 보신각터 내 배수맨홀 퇴적물 제거작업 실시

❍ 관리동1층 시민대기실 시건장치 보수

- 관리동1층 시민대기실1층의 시건장치 고장에 따른 보수 및 교체작업 실시

❍ 보신각2층 환경정비 작업

- 보신각2층 내 중간조명등, 보신각종 상부, 보신각현판 등 먼지제거작업 실시

❍ 보신각 소방시설 점검

- 보신각터 내 16개 소화기 용기 및 충약상태 점검

향후계획

❍ 보신각터 내 경관조명등 점검

❍ 시민대기실 내 장비보관함 쿨러팬 교체

❍ 종각역 4번출구 방향 스피드돔 카메라 보조조명등 설치

❍ 보신각 비치된 소화기 충전상태 점검

❍ 보신각 적외선 감지기 및 감시카메라(CCTV) 작동상태 점검 실시 등

붙 임 : 시설물 점검현황 사진 1부.  끝.

현 황 사 진

배수맨홀 퇴적물 청소 작업	보신각2층 중간조명등 청소 작업
보신각현판 청소 작업	보신각종 상부 청소 작업
시민대기실 출입문 시건장치 교체 작업	소화기 충약상태 및 용기 이상유무 점검

배수맨홀 퇴적물 청소 전	배수맨홀 퇴적물 청소 후
보신각2층 중간조명등 청소 작업 전	보신각2층 중간조명등 청소 작업 후
보신각현판 청소 작업 전	보신각현판 청소 작업 후

보신각종 상부 청소 작업 전	보신각종 상부 청소 작업 후
시민대기실 출입문 시건장치 교체 작업 전	시민대기실 출입문 시건장치 교체 작업 후