출 장 보 고 서

결재	★주무관	주무관	미생물과장
	최병도	김남진	02/21 이만호

	명에 의하여 아래와 같이 중블록별 수도꼭지 수질검사 지점에 대한 시료채수 및 현장수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014. 2. 20
보고자 : 직 주무관 최병도

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관 최병도, 주무관 권진목

2. 현장수질검사 결과

접수일	접수번호	지점	주소	상호	정수장	사업소	잔류염소	pH	탁도
2014-02-20	14MT-00977	동부1-01-아차산3	왕십리로 149	중화빌딩	통합	동부사업소	0.35	7.1	0.06
2014-02-20	14MT-00978	동부1-02-아차산3	왕십리로 133	청진동해장국	통합	동부사업소	0.29	7.1	0.07
2014-02-20	14MT-00979	동부1-03-대현산17	독서당로39길	GS옥수주유소	뚝도	동부사업소	0.30	7.1	0.07
2014-02-20	14MT-00980	동부1-04-대현산17	독서당로 226	조을빌딩	뚝도	동부사업소	0.32	7.1	0.06
2014-02-20	14MT-00981	동부1-05-대현산11	마장로23길 10	성동구보건소	뚝도	동부사업소	0.34	7.1	0.06
2014-02-20	14MT-00982	동부1-06-대현산11	마장로 193	동명할인마트	뚝도	동부사업소	0.31	7.1	0.07
2014-02-20	14MT-00983	동부1-07-용마5	천호대로 78	정이빌딩	구의	동부사업소	0.29	7.2	0.07
2014-02-20	14MT-00984	동부1-08-용마4	고산자로 405	GS대성주유소	구의	동부사업소	0.28	7.2	0.08
2014-02-20	14MT-00985	동부1-09-용마4	회기로 8	오창준외과	구의	동부사업소	0.33	7.2	0.06
2014-02-20	14MT-00986	동부1-10-용마5	안암로 168	SK풍한주유소	구의	동부사업소	0.29	7.2	0.07
2014-02-20	14MT-00987	동부1-11-아차산1	자동차시장길 41	성동도로사업소	통합	동부사업소	0.28	7.1	0.07

2-1)현장 이중시료 측정

코스	X1	X2	Xm	B(%)	기준(%)	비고
동부1-6	0.07	0.07	0.07	0	20	적합

※ X1, X2 : 중복시료 측정값, Xm : 중복시료간의 평균값, B : 현장 이중시료 상대표준편차

3. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개 항목 시험 중임.

(시료접수번호(동부1지점) : 124MT-0977 ~ 14MT-0987).  끝.