문서번호	시설보수과-3038
결재일자	2016.9.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		시설보수과장
김재우		09/12 강병수
협 조
	주무관		유영욱

#2저단 긴급차단게이트 점검 보고

2016. 9

난지물재생센터 시설보수과

유입펌프장#2저단 긴급차단게이트 점검 보고

■ 게이트 현황

- 형    식 : 유압식

- 제 조 년 : 1997년

■ 점검 개요

- 점검 일자 : 2016년 9월 01일

- 점검 대상 : #2 저단 긴급차단게이트 수문

- 점검 사유 : 붐대 휨

■ 점검 결과

- 우기시 유입수위 상승으로 과도한 수압을 견디지 못하고 휨

■ 조치 계획

- 현재는 축 구경이 100A 로 되어 있으나 120A로 구경을 확대 하여 과중한      수압에 견디도록 전문업체에 의뢰하여 교체하고자함  .끝.