문서번호	급수운영과-20387
결재일자	2016.9.13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
이명준		최용진	09/13 이계환
협조

보  고  서

(******)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 9. 13.

북 부 수 도 사 업 소

(급 수 운 영 과)

보   고   서

관내 저수조 위생관리 업무수행 중 ***********『저수조위생 실태점검』시 현장 확인 후 검토 결과를 아래와같이 보고합니다.

2016. 9. 13.

보고자 : 시설서기보  이 명 준

□ 현    황

건물 명칭	중계본동성당
건물 현황	대 표	***	소재지	******************
	관리자	***	전화번호	************	건축년도	2001년
	건물용도	성당		건물층수	지상4층
저수조 현황	용 량	지하:22톤, 지상:7.5톤		재질	스테인리스
구 분		조사 내용
시행 현황	검토 내용	옥상저수조로 사용하다가 저수조 배관 철거후 현재는 건물전체가 직결급수로 사용하고 있음.
	물탱크 철거여부	존치(미사용)-소화전용
	배관 구조 변경	저수조배관 철거후 직결연결
	측정 수압	2.5kg/㎠ - 지상1층
검토 및 조치의견		계량기 직결배관을 통하여 수돗물을 사용중 이므로 저수조 청소대상 에서 제외코자 함.

붙임 :  현황사진 1부.  끝.