문서번호	교통운영과-17502
결재일자	2016.9.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	교통운영팀장	교통운영과장
백바름	서인석	09/13 강진동

2016년 제13차 도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 9

『2016년  제13차 도로점용공사장』

교통소통대책 자문회의 결과 보고

자문회의 개최 개요

❍ 개최일자 : 2016. 9. 8(목) 15:30 ~ 18:00 (2시간 이상)

❍ 장    소 : 서울시청 서소문별관 1동 6층회의실

❍ 참석위원 : 8명(당연직 : 1명, 위촉직 : 7명)

- 당연직 : 서울지방경찰청 교통운영계장

- 위촉직 : 신치현 위원, 이동원 위원, 신건철 위원, 송두석 위원, 오은미 위원, 박규영 위원, 천승훈 위원

- 간  사 : 교통운영팀장

❍ 자문대상 및 결과 : 총 6건 (조건부 시행 6건)

- 장충단로 우측 보행통로 조성사업 : 조건부 시행

- 동방1교 재설치 공사 : 조건부 시행

- 잠원2 빗물펌프장 신설공사 : 조건부 시행

- 강변북로 두모교 교면포장 개량공사 : 조건부 시행

- 내부순환로 정릉천고가교 정비공사 : 조건부 시행

- 2016년 경인1지하차도 외 1개소 보수공사 : 조건부 시행

자문안건(1) : 장충단로 우측 보행통로 조성사업

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
장충단로	2016.10.01. ∼2016.12.31	야간	1개 차로	중구청

❍ 자문결과 : 조건부 시행

❍ 자문회의 검토의견

- 장충단로 보도 공사시 국립극장 교차로, 중부수도사업소 앞 횡단보도, 한남광장교차로에 보행동선을 고려해 안내체계를 추가 보완(안내 시설물 추가설치, 통제수 배치 등)하기 바람

- 도로점용구간의 안전성을 확보하기 위해 완충구간을 최소 30m 이상 확보하기 바람

- 도로점용구간 시점부(급커브 구간)의 제한속도를 하향 조정(40km/h)하기 바람

자문안건(2) : 동방1교 재설치 공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
신림로	2016.12.01. ∼2017.10.31	전일	1~2개 차로	관악구청

❍ 자문결과 : 조건부 시행

❍ 자문회의 검토의견

- 교량재설치 단계 중 미림여고→신림역방향 좌회전 통제(버스)에 대해 추가적으로 시행 가능한 단계를 검토하여 적용하기 바람

- 교량재설치 1, 2단계 신림역→관악IC방향 직진차로 정지선을 전방에 추가설치하기 바라며, 교차로 면적 증가에 대한 신호체계 개선 등 개선안을 마련하기 바람

- 신림역방면 접근로의 유턴차량와 관악IC→신림역방향 직진차량 상충에 대한 안전대책을 마련하여 제시하기 바람(양보표시, 안내체계 등)

자문안건(3) : 잠원2 빗물펌프장 신설공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
압구정로	2016.10.01. ∼2016.11.30	전일	2개 차로	도시기반시설본부

❍ 자문결과 : 조건부 시행

❍ 자문회의 검토의견

- 회전제약(좌회전 금지)에 적정한 신호체계를 제시하기 바람

- 도로점용구간 여유폭을 정확하게 표시하고, 단계별 구조물 위치를 횡단면도에 명확히 표시하기 바람

- 신설하는 유턴 차로는 최소유효폭 이상으로 설치하기 바람

- 주간에는 도로점용구간을 축소할 수 있도록 재검토하고, 그에 따른 좌회전 운영에 대한 교통처리대책 단계를 추가하여 제시하기 바람

- 신설하는 유턴 차로에 대한 교통성 분석을 회전제약에 따른 교통량 전환, 원활하지 못한 대향차로 폭 등 교통현황을 고려하여 면밀히 시행 후 제시하기 바라며, 좌회전·유턴차로 연장과 대기행렬, 주변 교차로 등을 고려하여 가로축 전체를 대상으로 분석하기 바람

- 회전제약에 대한 우회경로에 대해 유턴차로를 제외하고 추가 검토하여 제시하기 바라며, 가로축 용량을 확보할 수 있는 방안을 제시하기 바람

자문안건(4) : 2016년 두모교 교면정비공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
강변북로	2016.09.26. ∼2016.10.31	야간	1~2개 차로	서울시설공단 도로관리처

❍ 자문결과 : 조건부 시행

❍ 자문회의 검토의견

- 도시고속도로 VMS 운영계획(Message set 등)을 면밀하게 작성하여 제시하기 바람

- 42단계 등 한남대교 진입램프 점용단계의 경우, 변속구간을 연장할 수 있는 방안을 검토하여 제시하기 바람

- 11단계 완충구간을 연장할 수 있도록 검토하기 바라며, 진출램프로 인한 위빙현상 및 차량간 상충에 대해 개선대책을 마련하여 제시하기 바람

- 3개 차로 중 가운데 차로를 점용하는 단계는 차량유도 방향(테이퍼 설치방향)을 재검토하여 명확히 제시하기 바람

자문안건(5) : 내부순환로 정릉천고가교 교면정비공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
내부순환로	2016.10.04. ∼2016.12.03	야간	2~3개 차로	서울시설공단 도로시설처

❍ 자문결과 : 조건부 시행

❍ 자문회의 검토의견

- 도로점용구간의 안전성을 확보하기 위해 완충구간을 최소 30m 이상 확보하기 바람

- 도시고속도로 VMS 운영계획(Message set 등)을 면밀하게 작성하여 제시하기 바람

- 운전자 시거가 최소 100m 이상 확보될 수 있는 지점에서 완화구간을 적용하기 바람

- 램프진출입부 단계도는 도면을 보다 상세히 작성하여 제시하기 바라며, 하부 교대 보수공사 중 램프진출입부 단계는 공사차량 이동에 따라 진입램프 접속부를 연장시켜 안전한 합류 계획을 검토하기 바람

자문안건(6) : 2016년 경인1지하차도 외 1개소 보수공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
국회대로	2016.10.17. ∼2016.11.21	야간	1개 차로	서울시설공단 도로시설처

❍ 자문결과 : 조건부 시행

❍ 자문회의 검토의견

- 도로점용구간의 안전성을 확보하기 위해 완충구간을 최소 30m 이상 확보하기 바람

- 공사시 유효차로수(1개)를 고려하여 돌발상황(차량간 사고, 차량고장 등)에 대한 처리계획을 수립하여 제시하기 바람

붙 임 : 1. 자문위원 참석 명단 1부.

2. 공사업체 참석 명단. 1부. 끝.