문서번호	시설관리과-28568
결재일자	2016.9.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
정경덕		이상연	09/19 유인행
협 조
	주무관			송종봉
	주무관			오정훈
	주무관			代송종봉
	주무관			홍하나

북악터널(배)가압장 근무일지(2016.09.16)

2016. 09

시설관리과

[기전팀]

북악터널(배)가압장 근무일지

************************

구 분	내 용					비 고
근 무 자	근 무 시 간	성 명		근 무 조
	09 : 00 ~ 18 : 00
	00 : 00 ~ 09 : 00	양 진 영		C조
	09 : 00 ~ 18 : 00	유 상 윤		A조
	18 : 00 ~ 24 : 00	김 수 진		D조		대직:정경덕
근무현황	1. 북악 터널 배수지 운용 일보 참조 : 따로 붙임 2. 순찰 및 점검 일지 참조 : 따로 붙임
근무내용	● 전일야간(00:00~09:00) : C조 양 진 영 -00~09:00 불광 유입 밸브 개도율(1,2지)********운영 : 불광 유입 수위 4m~4.3m 이상 유지 유출 수위 4.5m~5.0m 로 유지 -00:20~00:40 북악배수지 1지 2지 관랑실 검수구 순찰 및 점검 : 이상 없음 -02:10~02:30 북악~무인 배수지간 모뎀 및 PLC 등 **************** -05:20~05:40 수-배전반 모터-펌프실 배-관랑실 밸브실 검수조 외곽-울타리 유량계실 변압기실 등 시설물 점검 : 이상없음 -07:10 구기계통 2호 모터-펌프 수동운전 -07:20~07:40 북악배수지 관내 시설물 순찰 및 점검 : 점검결과 이상 없음 ● 주 간(09:00~18:00) : A조 유 상 윤 -09:00~18:00 불광 유입 밸브 개도율(1,2지)********운영:불광 유입 수위 4.0m~4.5m 이상 유지 유출 수위 4.5m~5.0m 로 유지 -09:10~09:30 펌프실 밸브실 관랑실 배관 순찰 및 점검: 이상없음 -11:00~11:20 수-배전반 모터-펌프실 배-관랑실 밸브실 검수조 외곽-울타리 유량계실 변압기실 등 시설물 점검 : 이상없음 -10:30 불광터널배수지 유,출입부 통신이상(통신이상 신고 KT측 장비교체 후 정상복구 12:20) -13:10~13:30 모터펌프 1호,2호,7호 구리스 및 주변기기 점검: 이상없음 -15:00~15:20 북악~무인 배수지간 모뎀 및 PLC 등 ***********이상 없음 -17:20~17:40 북악배수지 관내 시설물 순찰 및 점검 : 이상 없음 ● 야 간(18:00~24:00) : D조 김 수 진(대직:정경덕) -18:00~24:00 불광 유입 밸브 개도율(1,2지)********운영:불광 유입 수위 4.0m~4.5m 이상 유지 유출 수위 4.5m~5.0m 로 유지 -18:10~18:30 펌프실 밸브실 관랑실 배관 순찰 및 점검: 이상없음 -19:00~19:20 모터펌프 1호, 2호, 7호기 구리스 주입 상태 점검: 이상없음 -21:20~21:40 수-배전반 모터-펌프실 배-관랑실 밸브실 검수조 외곽-울타리 유량계실 변압기실 등 시설물 점검 : 이상없음 -22:10~22:30 북악~무인 배수지간 모뎀 및 PLC 등 통신 상태 점검 : 이상 없음 -23:20~23:40 북악배수지 관내 시설물 순찰 및 점검 : 이상 없음 -23:25 구기계통 2호 모터-펌프 수동 운휴
전력 사용량	중간부하 전력량[㎾] ④		최대부하 전력량[㎾] ⑤		경부하 전력량[㎾] ⑥		합 계[㎾]
					10476		10,476
비 고	*SOFT 2E1 KT 광케이블 모뎀교체(12:20)