문서번호	기반시설과-3741
결재일자	2016.9.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
김일문		박일연	09/19 박상돈
협조
	공원기획과장		윤병헌

뚝섬,여의도 야외수영장내 막구조 파고라

시설관련 외부 전문가 자문결과보고

2016. 9.   .

한강사업본부 시설부

뚝섬.여의도 수영장내 막구조 파고라 시설관련 외부 전문가 자문결과보고

‘09년 한강특화사업시 뚝섬,여의도 수영장내 설치된 대형 막구조 파고라의 노후로 일부 문제점이 노출됨에 따라 외부 전문가 자문을 실시하고 결과를 보고드림.

자문개요

○ 현장점검 : 뚝섬 2개소, 여의도 1개소

○ 자문내용 : 시설물 안전상태 및 보수등의 필요여부

○ 자문일시 : 2016.9.8.(목) 14:00~ 17:00

○ 외부전문가

- 김태흥 : ㈜바우컨설탄트 전무이사 (토목구조,  서울시 기술자문위원)

- 박태희 : 행림종합건축사 이사     (건축구조, 서울시 기술자문위원)

- 박유정 : 삼성물산(주)            (조경시공, 서울시 기술자문위원)

시설현황

수영장	시설명	수량	규 모	비고
뚝섬 수영장	막구조 파고라	2	h=10.0m, w=30.002m h=12.0m, w=35.877m	“나”형(입구측) “가”형(강변측)
여의도 수영장	막구조 파고라	1	h=12.0m, w=34.295m

현황 및 자문목적

○ 수영장 및 눈썰매장 운영시 많은 시민이 이용하고 또한 설치후 8년이 경과됨에 따라 노후로 인한 처짐 및 막체변색등이 발생되고 있으며,

○ 최근 뚝섬 파고라 케이블 1개소 탈락 발생 발견(2016.8.29.)

⇒ 2016.8.27~28 강풍시 발생된 것으로 추정됨(10~11m/sec)

○ 상기와 같은 문제점이 발생됨에 따라 다가오는 태풍과 2016년 겨울 눈썰매장 운영시 시민의 안전을 확보하기 위하여 안전점검 등의 필요성이 있음.

자문의견

위원명	자 문 의 견		비고
	뚝 섬	여의도
김태흥 (토목)	- 처짐 발생된 파고라 막재의 노후로 교체 및 케이블 교체등 필요하며 막구조 교체시 막재에 구멍을 내어 풍하중을 경감 시키거나 보조 기둥을 설치하는 방안에 대하여 검토필요 손상 및 결함부분 안전성 확보를 위하여 당장 부분 철거등은 불필요하지만 장기적인 내구성 확보를 위해 별도의 정밀점검등을 통하여 결함요인 제거 필요.	post 도장일부 박락으로 도장필요 메인기둥 바닥 베이스 플레이트 부식 및 콘크리트 도막부 들뜸발생부분 확인필요.
박유정 (조경)	- 막구조의 특성상 외부환경에 의한 처짐은 지속적으로 발생하므로 적기에 청소 및 정기적인 케이블 조임상태 확인이 필요하며 구조물 지지부의 기초 지반과 연결부위는 방청작업 등 지속적 관리필요 처짐상태가 심한 막재는 철거필요하며 재설치 시에는 규격, 설치방법 등 재검토 필요	미실시
박태희 (건축)	케이블탈락부분 보수필요 상부막구조 제거필요-저비용 상부막구조 풍압고려 구멍설치 긴결결석 철물보수필요 상부막구조 천막재설치필요-고비용	포스트외부 마감 도장 박락 보임

자문의견 검토

○ 전문가 자문결과 뚝섬 2개소중 1개소는 처짐이 심하여 철거가 필요하며 나머지 1개소 및 여의도 시설도 케이블조임상태, 막재 노후부분 등 일부 보수가 필요하다는 의견과, 정밀점검등을 실시하여 보수설계 시행이 필요하다는 의견이 제시됨,

따라서 우선 뚝섬수영장에 탈락된 케이블은 연결조치하고 시설3개소에 대하여 안전진단을 실시하여 결과에 따라 보수 시행함이 적정하다고판단됨.

향후계획

○ 탈락케이블 보수: “16년 수영장유지보수공사“ 에 작업 지시(조치완료)

○ 안전진단: “별도발주”

○ 예산사용: “16년수영장유지보수공사“ 집행잔액사용(약25,000천원)

○ 예산과목: 한강공원관리및운영,한강공원시서관리및개선,수영장유지

관리,시설비(401-01)

붙임 :  1. 자문의견서 각1부

2. 점검사진 도면 각1부. 끝.