문서번호	기전과-7518
결재일자	2016.9.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	성동도로사업소장
김학수		박심근	09/23 이종엽
협조
	주무관		이상빈

2016년 하반기 건설기계 기술검사 계획

2016. 9.

성동도로사업소

(기전과)

2016년 하반기 건설기계 기술검사 계획

	2016년 하반기 우리사업소 보유 건설기계의 기술검사를 아래와 같이 실시하여 장비 유지관리에 만전을 기 하고자 함.

Ⅰ		관련근거

○ 서울특별시도로보수건설기계운영‧관리조례 제3조 및 시행규칙 제18조

- 연 2회 : 4월, 10월 실시

Ⅱ		검사대상 장비 – 16대(10대 제외:행정차량5대,신호‧가로등 점검차 5대)

계	로우더	로울러	굴삭기	도로보수트럭	다목적차	덤프트럭	화물트럭
16대	2	1	1	1	2	5	4
용도	자재상차	노면다짐	도로보수	도로보수	제설 터널세척	자재운반	자재운반인력수송

※ 기술검사는 건설기계 5대가 대상이나, 공사관련 화물트럭 등 11대 검사추가.

Ⅲ		기술검사의 구분 및 방법

○ 검사의 구분

- 정기검사 : 사용 중 또는 입고 중에 있는 관건설기계의 수명유지 및 수리여부 측정을 위하여 연 2회(4월, 10월) 실시

- 반납검사 : 사용기간 만료 또는 그 밖의 사유로 사용자가 관건설기계를 사업소에 반납할 때 실시

- 분해검사 : 건설기계수리를 위하여 외관으로 검사가 불가능할 때 분해하여 실시

Ⅳ		검사시행

○ 검사기간 : 2016. 9. 26 ∼ 10. 11 (2016년 제설대비 점검․정비)

○ 검사 방법 : 건설기계검사기준에 따라 육안 및 청력에 의한 검사와 시험기구를 사용한 검사를 병행 실시

○ 검사내용  : 건설기계관리법 시행규칙 제27조를 참조하여 점검 ․ 확인 및 정비

- 원동기 냉각 및 전기장치, 전동 ‧제어 조향장치, 주행‧점등장치,  각부 작동상태, 도장 청결상태 등

○ 검 사 자 : 정비담당 이상빈외 9명(장비담당 김학수, 해당장비 조종원)

Ⅴ		검사결과 조치

○  수리를 요할 경우

- 경미한 사항 : 자체정비

- 자체수리가 불가한 고장 및 예방조치 : 외주 수리의뢰

- 부식방지 및 미관을 고려, 외부탈색 ․ 부식과다 차량은 정비센터에 의뢰 도색조치

Ⅵ		기타사항

○ 기술검사는 가능한 지정 차량의 주간, 월간 예방 정비일을 이용하여 병행 실시

○ 조종원은 검사 당일 정비실 차고에 차량입고(장비 특성상 불가피한 경우 제외)

○ 검사 당일 각 부서의 업무에 지장이 없는 한 해당 조종원 및 차량 미배차

○ 해당차량 조종원은 기술검사 당일 검사요원 지원업무 수행

○ 장비별 기술검사 일정은 차량 배차 등 당일 상황을 고려시행

별첨 : 기술검사표 1부.  끝.