문서번호	여의도공원관리사무소-4369
결재일자	2016.9.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	여의도공원관리사무소장
한훈수		송규환	09/26 박원근
협조

『2016년 선유도공원소방시설』

종합정밀점검 및 안전관리대행 점검결과 보고

2016. 9.

서부공원녹지사업소

(선유도공원)

『2016년 선유도공원 소방시설』

종합정밀점검, 안전관리대행 결과보고

2016년 소방시설 유지관리 관련 선유도공원 소방시설 청사 안전관리용역 시행』및 공공기관 방화관리에 관한 규정 제15조에 의거 선유도공원 관리동 등 3개소의 소방시설 종합정밀점검 및 안전관리에 대해 위탁 점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		추진근거

소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조

동법 시행규칙 제18조(소방시설등 자체점검의 구분 및 대상)

종합정밀 점검(9월) 및 작동기능점검(3월)

- 대    상 : 공공기관 중 연면적 1,000㎡ 이상으로서 옥내소화전 설비

또는 자동화재탐지 설비 설치돤 건물

- 점검자격 : 소방시설관리업자, 소방시설관리사, 소방기술사 등

소방시설종합정밀 점검 및 안전관리대행 점검실시

점검일자 : 2016.9.12

점검방법 : 선유도공원 안전관리대행용역업체에서 시행

점검업체 및 점검자

업 체 명	성 명	자격종류	비 고
㈜동보기술단	홍성호 외2명	소방설비기사(전기,기계)

Ⅱ		현 황

소방시설 설치현황

구분	옥내 소화전	스프링 클러헤드	복합 수신기	소화기	화재 감지기	비상 방송설비	유도등
계	8	255	3	35	73	1	45
관리사무소	1	144	1	18	56	1	20
이야기관 (강연홀포함)	7	101	1	13	17		19
카페테리아		10	1	4			6

소방시설 종합정밀 점검대상

대 상 시 설	연 면 적	규 모	비 고
방문자 안내소	2.564.91㎡	지하2/지상1
이야기관	1,794.65㎡	지하1/지상2
나루카페	577.82㎡	지하1/지상2

Ⅲ		2016년 소방시설 정밀점검 실시 결과

점검개요

점검기간(일) : 2016. 9. 12

점검자 : ㈜ 동보기술단 소방시설관리사 홍성호 외 2명

소방시설등의 종류

- 소화기구 : 수동식 소화기

- 소화설비 : 옥내소화전, 스프링클러설비, 이산화탄소설비

- 경보설비 : 자동화재탐지 설비

- 피난설비 : 유도등, 비상조명등

- 기타설비 : 방화문

주요점검사항 : 소방시설 작동 기능점검 포함 시설 적합여부

- 감지기 작동, 경보, 수신반 정상 여부

- 소화펌프 가동 후 토출량 및 토출압 정상여부

- 소화기구 적정 설치, 유도등 정상여부 등

점검결과

이상없음

- 사전점검을 통한 문제의 소지를 파악하여 사전 조치함

종합정밀 점검결과 보고서 2부. 별도첨부

Ⅳ		행정사항

영등포소방서에 종합정밀 결과 보고서 제출.

영등포소방서와 공공기관 합동소방훈련 실시예정

일 시 : 2016. 10. 20. 14:00.

끝.