문서번호	공간정보과-7648
결재일자	2016.9.30.
공개여부	부분공개(1)
방침번호

			시 민
주무관		공간정보과장	시설안전부장
신정민		김태형	09/30 강신재
협조	주무관		장기덕
	주무관		김영혁

「2016년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」

공공측량성과심사(1차) 결과보고

2016. 9.

상수도사업본부

【공간정보과】

「2016년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」

공공측량성과심사(1차) 결과보고

『2016년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업』과 관련 공공측량성과심사(1차) 결과를 보고 드림.

Ⅰ		요 약

추진근거 및 목적

❍「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」제18조제5항 및 동법    시행규칙 제22조제4항에 따라,

❍ 공공측량한 성과를 심사수탁기관(공간정보산업협회)에 심사를 받아,

❍ 공신력을 통한 정확도 향상 및 품질 확보토록 하기 위함

대상사업 : 2016년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

심사대상 : 도시기준점, 탐사·탐사/측량 및 편집이 완료된 성과

(도시기준점 210점/상수도시설물 208.9㎞)

심사방법 : 실내 및 현지심사(대상 무작위 표본추출)

심사항목 : 도시기준점, 조사·탐사/측량, 정위치 편집, 구조화 편집

결과요약

❍ 대상 361㎞중 208.9㎞ 성과심사 완료 : 심사율 57.8%

❍ 심사결과

평가항목	도시기준점	조사·탐사/측량	정위치 편집	구조화 편집
판 정	“적합”	“적합”	“적합”	“적합”

Ⅱ		심사현황

대상사업 : 2016년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

❍ 사업개요(측량 및 편집 361㎞, 2,655백만원)

구 분	서북지역	서남지역	동남지역
용역내용	측량 및 편집 : 121㎞ (신설 44, 기존 77)	측량 및 편집 : 120㎞ (신설 28, 기존 92)	측량 및 편집 : 120㎞ (신설 49, 기존 71)
용역기간	2016. 5. 4. ~ 2016. 12. 31.
계약금액	888백만원	880백만원	887백만원
수 행 사	신한항업 컨소시엄	공간정보기술 컨소시엄	제일항업 컨소시엄
해당사업소	중부, 서부, 북부	강서, 남부	동부, 강남, 강동

공공측량성과심사

❍ 성과심사 대상

구 분		합 계	서북지역	서남지역	동남지역
지하시설물도		349도엽	131도엽	107도엽	111도엽
도시기준점		210점	66점	75점	69점
연장	총연장	208.908㎞	68.106㎞	69.999㎞	70.803㎞
	탐 사	173.595㎞	55.701㎞	57.401㎞	58.793㎞
	실 측	25.271㎞	10.940㎞	7.158㎞	7.173㎞
	불 탐	11.742㎞	1.465㎞	5.440㎞	4.837㎞

❍ 사업물량 대비 성과심사율

구 분		계	서북지역	서남지역	동남지역
심사율		57.8%	56.3%	58.3%	59.0%
사업물량		361.0㎞	121.0㎞	120.0㎞	120.0㎞
심사물량	계	208.9㎞	68.1㎞	70.0㎞	70.8㎞
	전회	-	-	-	-
	금회	208.9㎞	68.1㎞	70.0㎞	70.8㎞

❍ 심사항목(기준) 및 방법 : 공공측량성과심사 규정에 의함

[붙임] 공공측량성과심사 기준 및 방법 요약 참조

Ⅲ		심사결과

도시기준점 측량 : 표본(50%)검사

구 분	대상(점)	기준내(점)	적합도(%)	비 고
총 계	106	106	100%	적 합
서 북	33	33	100%	적 합
서 남	38	38	100%	적 합
동 남	35	35	100%	적 합

조사/탐사 및 측량(현장) : 표본(2%)검사

구 분		대상(점)	기준내(점)	적합도(%)	비 고
총 계	평면	229	220	96.1	적 합
	심도		217	94.8	적 합
서 북	평면	82	78	95.1	적 합
	심도		79	96.3	적 합
서 남	평면	80	76	95.0	적 합
	심도		74	92.5	적 합
동 남	평면	67	66	98.5	적 합
	심도		64	95.5	적 합

조사/탐사 및 측량(실내) : 표본(20%)검사

구 분		대상(점)	기준내(점)	적합도(%)	비 고
총 계	평면	1,403	1,363	97.1	적 합
	심도		1,381	98.4	적 합
서 북	평면	720	706	98.1	적 합
	심도		702	97.5	적 합
서 남	평면	318	314	98.7	적 합
	심도		314	98.7	적 합
동 남	평면	365	343	94.0	적 합
	심도		365	100.0	적 합

정위치 편집 : 표본(20%)검사

구 분	대상(점)	기준내(점)	적합도(%)	비 고
총 계	5,730	5,711	99.7	적 합
서 북	1,834	1,821	99.3	적 합
서 남	1,849	1,845	99.8	적 합
동 남	2,047	2,045	99.9	적 합

구조화 편집 : 표본(20%)검사

구 분	대상(점)	기준내(점)	적합도(%)	비 고
총 계	5,730	5,674	99.0	적 합
서 북	1,834	1,795	97.9	적 합
서 남	1,849	1,836	99.3	적 합
동 남	2,047	2,043	99.8	적 합

결과분석

❍ 도시기준점 측량 : 적합도 100%로 심사기준(80%) “적합”

❍ 조사/탐사 및 측량 : 적합도 96.1%, 94.8%로 심사기준(80%) “적합”

❍ 정위치 편집 : 적합도 99.7%로 심사기준(90%) “적합”

❍ 구조화 편집 : 적합도 99.0%로 심사기준(90%) “적합”

Ⅳ		향후계획

부적합 성과 재확인 및 보완지시 : 2016. 10. 4.까지

심사 및 보완완료된 DB는 담당 확인 후 GIS에 신속 탑재

심사완료물량 기성시행(검사) : 2016. 10. 5.까지

붙임 : 1. 공공측량성과심사 기준 및 방법요약 1부.

2. 공공측량성과심사 결과서 각 1부.   끝.