함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	종로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 자체 계획 수립

1. 관련근거

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방방재청훈령 제303호)

나. 재난관리과-1726(2016.09.29.)호『2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비                   계획 알림』

다. 재난관리과-1316(2016.02.16.)호『2016년도 하반기 소방용수시설 관리운용 기본                   계획 알림』

2. 위와 관련 2016년도 하반기(10월 중) 우리119안전센터 관내 소방용수시설에 대한 일제점검·정비 계획을 붙임과 같이 수립하여 추진하고자 합니다.

가. 조사기간 : 2016. 10. 04.(화) ~ 10. 20.(목) 기간 중 9일

나. 점검 및 조사대상

1) 소방용수시설(공설 및 사설) 및 비상소화장치

총계 (공설+사설)	소계 (공설)	소화전		저수조	급수탑	사설	비상 용수	비소
		지상식	지하식
413	392	154	238	5	0	16	0	39

2) 노후소화전(30년이상) 병행점검 실시

- 점검실시후 등급별 분류후 결과제출

3) 주차구획선 5m내 소화전 설치여부 및 주차구획선 내 설치여부 조사

- 조사 실시후 결과제출

다. 점검방법 : 신교119안전센터 자체계획에 의거 구성․운영

※ 감독자 및 안전책임자 : 센터장 및 각팀 팀장

라. 활동방법 : 당번근무자 일제조사(소방활동), 비번근무자 출동대기 원칙 준수(4시간 이내)

※ 소방행정과-26048(2013. 9. 17)호 “교대제 근무자 소방활동 지침” 참조

3. 행정사항

가. 각 팀장님은 점검 대원의 안전사고 대비 교육을 철저히 실시하시고, 규                   정 복장착용 및 점검장비를 휴대하며, 비번 근무자는 출동대기 업무에                    만전을 기하기 바라며,

나. 다용도 소화전 점검시 제수변 잠금을 필히 금하며(수도사업소에서 유                    지·관리하는 시설물로 제수변 잠금시 단수, 및 녹물 발생우려)

다. 일제점검 시 급격한 밸브 조작으로 인하여 녹물이 일반가정으로 유입되                   는 민원이 발생하지 않도록 밸브조작을 천천히 부드럽게 하고(개폐장애                   시 주유-오일), 제수변 스핀들을 나중에 개방하는 등 직원교육에 철저                   를 기하기 바라며,

라. 점검 ․ 정비 실시한 내용이 누락되는 부분이 없이 반드시 소방행정정보                   시스템과 일치되도록 현행화

마. 조사 실시 후 소화전 및 제수변 밸브를 반드시 잠금조치후, 배관에 고                   여 있는 물을 완전 배수시켜 동절기 배관이 동파되는 일이 없도록 철                   저를 기하여 주시고

바. 119행정정보시스템상 미 입력된 소방용수시설 및 무적 소방용수시설을                   발견시에는 용수담당에게 연락 바람.

붙임   1. 2016년 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 조사일정표(신교) 1부.

2. 2016년 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 조사담당자 1부.

3. 2016년 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획(종로소방서) 1부.

4. 2016년 하반기 소방용수시설 일제조사 결과(보고서식) 1부.

5. 주차구획선 내 소화전 설치여부(보고서식) 1부.

6. 비소 보수대상 조사결과(보고서식) 1부.

7. 표찰발견(보고서식) 1부.

8. 2016년 하반기 노후 소화전 조사결과 1부.  끝.

담당자	최백진		1팀장	이광희		119안전센터장	10/03 김상철
협조자
시행	신교119안전센터-4818	(		)	접수		(		)
우	03032	서울특별시 종로구 자하문로 93	/
전화		/전송		/		/	대시민공개