문서번호	행정관리과-10729
결재일자	2016.10.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장	뚝도아리수정수센터소장
강일형		홍맹식	10/04 최석기
협 조

“2016년 하반기” 특정관리대상시설 안전검검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
▷행정관리과-9275(2016.8.22) 특정관리대상시설 안전점검 계획

2016. 10

뚝도아리수정수센터

(행정관리과)

특정관리대상시설 안전점검 결과보고

우리 정수센터 특정관리대상시설에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		추진근거

재난 및 안전관리 기본법 제26조, 제27조

- 특정관리대상시설등의 지정·관리지침

시설과-1562호 『2016년 특정관리대상시설 일제조사 및 정기안전점검 계획』

행정관리과-9275호(2016.8.22.)『특정시설관리대상 점검계획』

Ⅱ		조사개요

▣ 조사기간 및 대상

조사기간 : 2016.9.1~9.30.

조사부서 : 특정관리시설 관리부서(행정관리과)

조사대상 : 공공청사(관리본관)1개소

점검일자 : 2016.9.22.~23

▣ 특정관리시설 현황

구분	용도	대상범위	연면적
관리본관	지방공공청사	총면적 660㎡이상 청사 및 업무시설	2,010㎡

Ⅲ		추진방향

안전관리 강화

- 특정관리시설물 육안점검을 통하여 안전사고 사전예방

- 합동점검반 운영으로 재산위험 사전점검

특정관리시설물 안전점검

- 전기시섬물, 소방시설물 안전점검을 통하여 화재예방

- 건축물 내·외벽 상태 육안점검을 통하여 안전사고 예방

점검결과 조치

- 경미한 사항 : 현장 즉시 시정조치

- 보수, 정밀진단 등 예산이 필요할 경우 시설물  관리부서에 정밀진단 및 보수의뢰

- 점검결과 재난관리시스템에 점검결과 입력(11월)

Ⅳ		점검반 편성

▣ 일제조사 결과

총 괄

구 분	시설유형	2016년도 일제조사 시설수
		합계	A급	B급	C급	D급	E급
2016	계	1
	건축물	1		○

건축물 분야

구분	시설유형		2016년도 일제조사 시설수
			합계	A급	B급	C급	D급	E급
계			1
공공청사			1		○
공동 주택	아파트
	연립주택
다중 이용 건축물	판매시설
	공중 위생 업종	대형숙박시설
		대형목욕장
	종합여객시설
	공연시설
	집회시설
	관람․전시시설
	의료시설
	종교시설
	위락·휴게시설
	청소년수련시설
	비디오·게임 제공업
	산후조리원
	고 시 원
	기타 다중이용업
대형건축물
대형광고물
건 축 공사장	대형공사장
	중단된 공사장
신종업종	번지점프장

▣ 분야별 점검항목

공공청사 건축물 등 일반사항

점 검 내 용	점검결과 (유○,무×)	상 태 (유형,크기,추정원인)	해당위치
바닥 포장부위 침하 및 균열 현상	×
건물전체의 부등침하 현상(기울어짐 현상)	×
외부 옹벽(축대)의 균열 및 변형 현상	×
건물내벽 및 외벽 상태	×
하수관로 및 맨홀의 배수, 청소 상태	×
외벽의 전도 위험부위	×
외벽 모르터 또는 콘크리트의 탈락부위	×
외벽 창문 유리의 파손	×
ROOF DRAIN의 상태	×
옥상에 하중(물건)의 과재 여부	×
내부 창,문의 작동상태	×
건물내부의 진동여부	×
천정재(텍스류)의 탈락 및 갈라짐 상태	×
벽지 및 천정지가 찢어진 곳 유무	×
실내의 하중(물건)의 과적 여부	×
건물에서 뚝뚝하는 소리	×
녹물이 흘러 나오는 곳의 유무	×
코킹이 갑자기 떨어진 곳의 유무	×
담장의 전도 징후	×
돌출물(간판, 안테나등)의 탈락 현상	×
지하수 배수펌프 작동상태	×
안전난간의 견고성	×
자체안전 및 재난 관리계획 수립 시행 여부	○
동해, 동파 사고 조치여부	○

공공청사 소방시설

(해당란에 ○ 표)

구 분	주요 점검내용	적정	불량	정비요	비고
소화기	․ 용기본체의 부식 유무 ․ 설치장소의 소화기표시 유무 ․ 밸브 및 패킹의 노후 및 탈락 여부 ․ 노즐 등에 이물질 여부 ․ 사용방법 및 적용화재 표시 유무	○			사용된 소화기 소화액 충약 필요
옥내. 외 소화전 설비	․ 소화전이 통행 또는 피난에 지장이 없고 사용할 때에 쉽게 반출할 수 있는 장소에 설치 됨의 여부 ․ 소화전함 주위의 장애물 유무 ․ 소화전함, 호스, 노즐, 배관, 관부속, 밸브류등의 변형, 손상 부식 여부 ․ 각 밸브의 개폐조작 용이 여부	○
물분무설비	․ 제어밸브의 개폐, 작동, 접근 여부 ․ 배관 및 헤드의 유수 유무 ․ 동결 또는 부식할 우려가 있는 부분에 보온, 방호조치 여부 ․ 헤드주위의 작동 필요 공간이 확보 및 살수에 방해가 되는 장애물 여부			해당사항 없 음
자동화재탐지 ․비상경보설비	․ 화재발생 감지기의 적정 설치 여부 ․ 연기감지기의 출입구 부분이나 흡입구가 있는 실내의 부분에 설치 여부 ․ 비상전원의 방전 여부 ․ 수신기 조작부 스위치 정상위치 여부	○
피난설비	․ 피난기구의 설치장소와 장치구의 적정 표시 여부 ․ 피난기구 및 고정장치의 노후, 파손, 변형 여부 ․ 비상구 문의 밖으로 열림 및 용이한 개방 여부 ․ 통로에 피난에 방해가 되는 물건의 방치 여부 ․ 옥외계단의 노후 및 파손 여부	○
구 분	주요점검내용	적정	불량	정비요	비고
소화용수설비	․ 저수탱크의 파손, 누수, 동결 등으로 사용상 지장 유무 ․ 소화용수는 만수 여부 ․ 사용에 지장이 있는 장애물 방치 여부	○
연결송수관, 연결살수설비	․ 소방펌프차량의 쉽게 접근 여부 ․ 사용에 지장 여부 ․ 살수헤드의 살수에 지장이 있는 장애물 유무 ․ 살수헤드의 파손, 탈락된 여부			해당사항 없 음
위험물 저장취급시설	․ 불필요한 가연물의 방치 유무 ․ 전선과 전기기구 등의 스파크 현상에 대한 방지 여부 ․ 차광 및 환기 설비는 이상 유무 ․ 위험물 안전관리자 입회하의 위험물을 취급 여부	○
가연성 가스시설	․ 가스누설경보기의 설치 여부 ․ 용기, 배관, 밸브 및 연소기의 파손, 변형, 노후 또는 부식 여부 ․ 방화환경조성 및 주의, 경고 표시 부착 및 파손 부분 여부	○
방화시설	․ 내장재의 불연화 여부 ․ 층별, 면적별, 용도별 방화구획의 설치 여부 ․ 피난계단이 구조에 맞게 설치되어 있고 입구 또는 내부에 장애물을 쌓아 피난에 지장은 없는가 여부 ․ 비상구의 폐쇄 또는 다목적으로 사용 여부 ․ 비상용 승강기의 적법 설치 여부	○			방화문 까지발 제거(화재시 방화문 역할 미흡)

공공청사 전기시설

(해당란에 ○ 표)

구 분	주요점검내용	적정	불량	정비요	비고
변압기	․ 붓싱 등 애자류 균열, 파손, 단자 접속 상태 점검	○
차단기	․ 접속상태, 변색, 균열 점검	○
계전기	․ 외관의 파손, 오손 상태 점검 ․ 동작표시기 작동여부 확인 ․ 동작치(TAP) 설정의 적정 여부 확인 ․ 헤드주위의 작동 필요 공간이 확보 및 살수에 방해가 되는 장애물 여부	○
전선로 및 고압모선	․ 충전부와의 이격거리 점검 ․ 케이불 및 부스터의 지지대 파손, 오손 상태 점검 ․ 접속상태 및 변색, 균열, 열화 상태 점검	○
고압기기 (개폐기. 피뢰기, 변상기, 콘덴서, 리액터, 모터 등)	․ 각 기기 설치상태 점검 ․ 전력퓨즈 부착상태 점검 ․ 각 변상기 와관 상태 점검 ․ 접속상태, 변색, 균열 여부, 외관 변형상태 점검	○
수․배전반	․ 외관 상태 및 잠금 장치 점검 ․ 수 ․ 배전반의 최소 공간거리 점검	○
저압	․ 변압기 2차 선로에서 배전반까지의 배선, 기기 접촉 불량, 파열 상태 점검 ․ 배선상태. 배선 굵기 및 배선 종류의 적정 여부 점검 ․ 배선용 차단기 선정의 적정여부, 누전차단기 부설상태 점검	○

▣ 점검결과 지적사항(총괄)

분야별	점 검 시설수	지 적 시설수	분야별 지적건수								비고
			합계	건축	소방	전기	가스	기계	기타
계	1	-
관리본관	1	-	-	-	-	-	-	-	-

▣ 점검사진 : 별도 첨부