문서번호	급수운영과-27484
결재일자	2016.10.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장		강서수도사업소장
주은선	유명은	김정수		10/06 이인걸
협 조
	시설관리과장		이병운
	시설관리팀장		김근용
	주무관		정수용

『안전사고 예방을 위한』

상수도 공사현장 안전점검 실시 계획

2016.  10.

강서수도사업소

급수운영과

「안전사고 예방을 위한」

상수도 공사 현장 안전점검 실시 계획

우리 사업소에서 시행 중인 노후 송배수관 정비공사 현장에 대한 안전(과별 교차)점검을 실시하여 인명사고 및 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함

※ 관련근거 : 배수과-8536(’16. 10. 4.), 상수도공사현장 안전관리 및 공정관리 철저

1		추진배경

□ 안전관리 및 근로자 부주의로 인한 상수도공사 현장 안전사고 우려

□ 진행 중인 상수도 공사장 교차 점검을 통한 인명사고 및 안전사고 예방

2		점검개요

□ 점검기간 : 2016. 10. 6 ~ 10. 14. (기간 중 1일)

□ 점검방법 : 과별 교차점검(시설 6급-1명, 시설 7급-1명)

□ 점검대상 : 3개소(노후 송배수관정비공사 현장)

공 사 명	공사기간	공사개요		공정율	점검 예정일	담당부서 (담당자)	교차 점검자
		구경(㎜)	연장(m)
계	3건
등촌역삼거리~양화교간	′16.5.2~ 12.15	200~700	1,348	97%	10/8 (야간)	급수운영과 (여수현)	시설관리과 김근용,정수용
양천향교역~발산역(강서로)	′16.5.20~ 11.15.	300~800	810	95%	10/8 (야간)	시설관리과 (정수용)	급수운영과 유명은,주은선
강서구청사거리~가양역외1개소	′16.4.29~ 10.26.	600	540	95%	10/6 (주간)	시설관리과 (강은영)	급수운영과 유명은,주은선

3		중점 점검사항

⃞ 현장 안전관리자 상시 배치 여부

⃞ 보행로 확보 및 차량 통제에 따른 안전휀스 설치와 안전요원 배치

⃞ 상수도관 이동시 나일론슬링 또는 고무로 피복한 와이어로프 등을 사용하여 2점 매달기 하여 운반

⃞ 각종 자재 및 장비 이동시(작업구 등) 체결여부를 반드시 확인 하도록 근로자 안전교육 실시 여부

⃞ 현장 근로자 규정된 안전모 및 안전화 착용 여부

4		행정사항

⃞ 공사장 안전점검 실시 결과 본부 제출 : 10. 14(금)한

○ 점검자는 교차점검 결과(복명서)를 10. 13(목)한 급수운영과로 제출

⃞ 10.8(토) 공사현장 안전점검(과별교차) 및 야간공사 실시에 따른 대체휴무(1일) 실시

붙임 : 공사장 안전점검 양식 1부.  끝.