문서번호	시설관리과-28054
결재일자	2016.10.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
강판오		고신석	10/11 천성훈
협조

『상도1,3,4중블록』

공급량 분석 보고(9월)

2016. 10.

『상도1,3,4중블록』

공급량 분석보고(9월)

본부 “블록단위 유수율 증대계획”에 따른 담당구역내 상도1, 3, 4중블록의 공급량 패턴을 분석 유수율 저조원인에 대한 대책을 발굴․개선하여 유수율 향상관리에 만전을 기하고자 함

※ 관련근거 : 누수방지과-2469(’12.04.30.)

Ⅰ		총괄표

공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2016. 9월		2015. 9월		공급량 증감
	공급량	일평균	공급량	일평균	증감량	증감율
계	1,492	49.7	1,339	44.6	153	11.4
상도1중블록	874	29.1	529	17.6	345	65.2
상도3중블록	341	11.4	531	17.7	-190	-35.8
상도4중블록	277	9.2	279	9.3	-2	-0.7

분야별 추진실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	공급량 일일 결산제
상도1	특이사항없음	공급량 일일관리	증가원인은 상도동 25-8 효성해링턴 플레잉스아파트(202세대) 및 노량진동 42-11 메가스터디타워 도시형생활주택(299세대),오피스텔(245세대))가 입주 및 상도10구역(471세대) 입주함에 따라 공급량이 증가한 것으로 추정되며,상도3중블록내 신대방동 366-41 ~67번지 일대 소출수지역을 상도1중블록으로 급수수계 변경하여 공급량 증가 하였음(4,342수전)	일일 결산 실시
상도3	특이사항없음	공급량 일일관리	신대방동 366-41~67번지 일대 소출수지역을 상도1중블록으로 급수수계 변경함에 따라 공급량이 감소 하였음(4,342수전)	일일 결산 실시
상도4	특이사항없음	공급량 일일관리	전년대비 감소하여 양호하게 공급량관리	일일 결산 실시

Ⅱ		상도1중블록

현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	96,040	19,120	8	67		0
2016년	109,687	24,375	5	314	0	0
전년대비증감	15%	46%	-3	247	0	0

공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	529	897	874	345	-23	65.2	-2.6
1일 평균공급량	17.1	24.3	29.1	12.0	4.8	70.2	19.8

※최근 3년 월별 공급량 현황

※ 공급량이 전년도보다 증가추세를 보이고 있으며, 증가원인은 상도동 25-8 효성해링턴 플레잉스아파트(202세대) 및 노량진동 42-11 메가스터디타워(도시형생활주택(299세대), 오피스텔(245세대)),상도10구역 재개발아파트(471세대)가 입주함에 따라 공급량이 증가한 것으로 추정되며 상도3중블록내 신대방동 366-41~67번지 일대 소출수지역을 상도1중블록으로 급수수계 변경하여 공급량 증가 하였음(4,342수전). 또한 공급량 감소를 위하여 누수탐지, 경계밸브, 퇴수밸브 등의 점검이 필요함.

유수율 현황  (목표: 90.75)                                 (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016년	88.34	62.69	120.03	62.36	94.33	50.19	102.49	76.35
2015년	99.63	70.72	114.58	63.07	116.53	77.23	157.62	115.42
증 ․감	-11.3	-8.0	5.5	-0.7	-22.2	-27.04	-55.13	-39.07	0	0	0	0	0

공급량 증․감 요소 분석

- 신규 입주가구 분석(재개발, 재건축 등)

- 공공용수 사용량, 중블록 경계조정 분석

- 공급량 증가대책 추진사항

․ 누수탐지, 퇴수밸브 및 경계밸브 점검, 재개발지역 점검

․ 블록 상시 순찰하여 조기 누수발견으로 복구조치

․ 이설 및 송배수관 공사현장 퇴수변 점검

- 기타 : 유량감시 시스템을 통한 공급량 일일관리

공급량 증․감 원인

-  공급량이 전년도보다 증가추세를 보이고 있으며, 증가원인은 상도동 25-8 효성해링턴 플레잉스아파트(202세대) 및 노량진동 42-11 메가스터디타워(도시형생활주택(299세대), 오피스텔(245세대)),상도10구역 재개발아파트(471세대)가 입주함에 따라 공급량이 증가한 것으로 추정되며, 상도3중블록내 신대방동 366-41~67번지 일대 소출수지역을 상도1중블록으로 급수수계 변경하여 공급량 증가 하였음(4,342수전). 또한 공급량 감소를 위하여 누수탐지, 경계밸브, 퇴수밸브 등의 점검이 필요함.

문제점

- 블록관리 문제 없음

대책(추진계획)

- 유량감시 시스템을 통한 공급량 일일관리, 누수탐지, 퇴수밸브 및 경계밸브 점검

- 재개발지역 순찰강화 및 수전대장 정리

Ⅲ		상도3중블록

현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	59,660	13,064	7	8	0	0
2016년	46,535	11,873	5	142	0	0
전년대비증감(%)	-28%	-38%	-2	134	0	0

공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	531	371	341	-190	-30	-35.8	-8.1
1일 평균공급량	17.1	12.0	11.4	-5.7	-0.6	-33.3	-5.0

※최근 3년 월별 공급량 현황

※ 신대방동 366-41~67번지 일대 소출수지역을 상도1중블록으로 급수수계 변경함에 따라 공급량이 감소 하였음(4,342수전)..

유수율 현황 (목표: 95.44)                                 (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016년	106.33	120.89	64.92	125.47	85.91	116.52	103.7	152.56
2015년	103.35	114.66	62.50	115.49	59.42	94.99	156.07	121.01
증 ․감	3.0	6.2	2.4	10.0	26.5	21.53	-52.37	31.55	0	0	0	0	0

공급량 증․감 요소 분석

- 멸실가구 분석(재개발, 재건축 등)

- 신규 입주가구 분석 및 공공용수 사용량, 중블록 경계조정 분석

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 누수탐지, 퇴수밸브 및 경계밸브 점검, 재개발지역 점검

․ 블록 상시 순찰하여 조기 누수발견으로 복구조치

- 기타 : 유량감시 시스템을 통한 공급량 일일관리

공급량 증․감 원인

- 신대방동 366-41~67번지 일대 소출수지역을 상도1중블록으로 급수수계 변경함에 따라 공급량이 감소 하였음(4,342수전).

문제점

- 블록관리 문제없음

대책(추진계획)

- 블록내 취약관로 등 확인하여 관로정비 시행

- 지속적인 퇴수밸브 및 경계밸브 점검 실시

- 경계 중블록지역 수전대사 작업 실시

- 재개발 지역의 순찰강화하여 사전누수 차단

- 유량감시 시스템을 통한 공급량 일일관리

Ⅳ		상도4중블록

현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	31,605	6,280	1	2	0	0
2016년	31,375	6,379	1	16	0	0
전년대비증감(%)	0.61%	0.75%	0	14	0	0

공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	279	277	277	-2	0	-0.7	0.0
1일 평균공급량	9.3	9.2	8.9	-0.4	-0.3	-4.3	-3.3

※최근 3년 월별 공급량 현황

※ 공급량이 전년도보다 감소하였으며, 양호하게 관리되고 있음.

유수율 현황 (목표: 98.31)                                  (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016년	92.75	61.72	139.92	59.57	135.66	59.93	133.81	65.12
2015년	94.00	63.75	153.81	59.41	143.77	59.93	123.13	61.94
증 ․감	-1.3	-2.0	-13.9	0.2	-8.1	0	10.68	3.18	0	0	0	0	0

공급량 증․감 요소 분석

- 인구감소 및 수전수

․ 구경별,  업종별 분석 및 물사용 패턴 변화가 안정적인 상태

- 신규 입주가구 분석 및 공공용수 사용량, 중블록 경계조정 분석

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 누수탐지, 퇴수밸브 및 경계밸브 점검, 재개발지역 점검

․ 블록 상시 순찰하여 조기 누수발견으로 복구조치

- 기타 : 유량감시 시스템을 통한 공급량 일일관리

공급량 증․감 원인

- 공급량이 전년도와 동일하여 경계밸브 점검 및 집중 누수탐지 조사 등을 시행하였으며 신규수전이 증가함에 따라 공급량 증가 요인이 발생하였음.

문제점

- 블록관리 문제 없음

대책(추진계획)

- 지속적인 퇴수밸브 및 경계밸브 점검 실시

- 경계 중블록지역 수전대사 작업 실시

- 블록내 취약관로 등 확인하여 관로정비 시행