문서번호	시설관리과-23810
보존기간	년
결재일자	2016.10.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		기전팀장	시설관리과장
김문호		강준성	10/12 박희철
협조

2016년 9월

배수지·가압장 유량설비 정기점검 결과보고

2016.  10.

강남수도사업소

(시설관리과)

2016년 9월

배수지 ․ 가압장 유량설비 정기점검 결과보고

우리 사업소에서 관리하고 있는 「배수지ㆍ가압장 유량설비」에 대하여  월간 (‘16년 9월) 정기점검을 시행하고 그 결과 보고 임.

관련근거

2016년 유량설비 유지관리계획 [본부 누수방지과-353(2016.01.12.)]

2016년 유량설비 유지관리계획 [시설관리과-2396(2016.01.29.)]

점검개요

점검기간 : 2016. 09. 01. ∼ 09. 30.

점검대상 : 총 22개소

▸ 배수지(9) : 반포(1), 서초(1), 양재(1), 봉은(2), 삼성(2), 수서(2)

▸ 가압장(7)  : 우면산(2), 방배(1), 반포(1), 일원(2), 내곡(1),

▸ 중블록(6) : 중블럭유량계(6).

점 검 자 : 김문호, 유경준

점검내용

유량계 외함 상태, UPS 작동상태

전송설비 작동 상태

유량계측 설비 작동상태

유량계실내 송수배관 청결상태

유량계실내 배수펌프 작동상태

유량계실 유량센서 탈착여부 등

주요 점검결과 및 조치내용 - 세부내역 별첨

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
배수지 유량계 9개소	이 상 없 음	-
가압장 유량계 7개소	이 상 없 음	-
중블록 유량계 6개소	이 상 없 음	-

※ 2016년 배수지 ․ 가압장 유량계(초음파, 전자식) 교정검사 실시

- 계약업체 : 한국파나메트릭스(주) 대표 박두식

- 용역기간 : 2016. 9. 26. ~ 2016. 11. 24.

- 교정검사 대상 : 28개소(배수지 8개소, 가압장 7개소, 증압장 13개소)

붙 임 : 유량계 정기 점검표(9월) 1부.  끝.