문서번호	조경과-14688
결재일자	2016.10.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	조경관리팀장	조경과장		푸른도시국장
변동풍	조윤래	代김호석		10/12 최광빈
협 조

가로변 제설제 피해방지 사업 추진계획

푸른도시국

(조경과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

가로 녹지 제설제 피해방지 사업 추진계획

겨울철 제설제로 사용하는 염화칼슘으로부터 가로변 수목(가로수, 띠녹지) 피해방지를 위한 제설제 피해방지 사업 추진계획을 수립하여 시행하고자 함

1		추 진 배 경

□ 잦은 강설에 제설제 사용량 증가와 이에 따른 수목피해 발생

○ 2011년 봄철 피해내역

- 가로수 : 메타세쿼이아 등 3종 811주

- 띠녹지 : 키작은나무 250,700주

언 론 보 도

○ 염화칼숨 탓에 덕수궁길 가로수 ‘시름시름’

YTN 2회 보도(‘11.5.27.), 문화일보(’11.5.26.), 동아일보(‘11.6.2.)

○ 양재천 ‘명품’ 메타세쿼이아 가로수 400그루 누렇게 변해...“제설제” 탓

SBS(‘11.6.15.), YTN(’11.6.15.), 중앙일보(‘11.6.15.)

○ 최근 3년간 봄철 피해내역

(단위 : 주)

년 도	합 계	가 로 수	키작은 나무	비 고
합 계	44,287	27	44,260
2014년	30,360	-	30,360	회양목, 산철쭉 등
2015년	6,570	-	6,570	회양목, 산철쭉 등
2016년	7,357	27	7,330	은행나무, 회양목 등

□ 2015년 추진실적

설치연장 (m)	가림막 재질(m)			지지대 재질(m)			이형철근 설치방법(m)
	거적(왕골)가림막	거적가림막뒤비닐처리	기타	이형철근	목 재	기 타	경계석안쪽직선설치	경계석안쪽절곡설치	기 타
320,210	269,952	38,758	11,500	234,260	76,950	9,000	308,210	-	12,000

□ 고농도의 염류가 토양에 집적됨으로써 뿌리의 손상 또는 발육부진 양분과 수분 부족에 의한 괴사현상 발생

2		추 진 개 요

○ 추진기간 : 2016.11.15.~2016. 3.15.

○ 대 상 지 : 시(市)관리 도로 242개 노선 355㎞

○ 추진내용

- 염화칼슘 피해 우려 가로수 방호거적 설치 및 관리

- 가로변 띠녹지 제설제 차단막 설치 및 관리

- 염화칼슘이 포함된 눈 외부 반출

○ 추진방법 : 자치구에 사업비를 재배정하여 설치 및 관리

○ 사 업 비 : 476백만원

3		추 진 내 용

□ 염화칼슘 피해 우려 가로수 방호거적(비닐+부직포)을 설치 및 관리

□ 띠녹지 제설제 차단막 설치 및 관리

○ 제설제가 포함된 눈 녹은 물이 차단막을 통과하지 못하도록 안쪽에 비닐을 덧대어 띠녹지와 이격하여 보도경계 중앙 또는 바깥쪽에 차단막 설치

○ 차단막 지지대(이형철근) 머리부분을 둥근형태나 덮개를 씌우고 균일한 높이로 설치

○ 수시 가림막 훼손여부 점검하고 정비 관리

□ 염화칼슘이 포함된 눈은 가로수 및 띠녹지에 쌓아두지 말고 즉시 반출

○ 나무돌보미 활동으로 가로수와 띠녹지 눈치우기 장려

○ 내집 내점포앞 눈치우기 활동으로 띠녹지 등에 쌓아두지 않도록 안내

○ 자체인력, 장비를 활용하여 눈이 얼기 전 치우기 실행

4		추 진 일 정

○ 2016.10. : 계획 수립 및 예산 재배정

○ 2016.10.~11. : 제설제 피해방지 시설 자재 구매

○ 2016.11.~2017. 3. : 제설제 피해방지 시설 설치 및 관리

○ 2017. 3. : 제설제 피해방지 시설 철거

5		소 요 예 산

○ 예 산 액 : 475,900천원

○ 예산과목 : 푸른도시국 조경과, 생활주변 녹지확충, 녹지보전 강화, 가로수 생육환경 개선 및 가로변 녹지량 확충, 재료비

6		행 정 사 항

○ 자치구 세부계획 수립 후 추진

○ 제설제 피해방지 사업 추진실적 제출 : 2016.11.25.(금)까지

○ 시(市)관리 도로의 가로수 및 띠녹지의 제설제 피해방지 시설설치에 예산집행

※ 조경과-2437(2016.2.25.)호 “2016년 새봄맞이 가로수 녹지대 정비계획” 상반기 재배정예산과 구분하여 사용 및 정산

붙임  1. 제설제 피해방지 사업 예산 재배정 내역서 1부

2. 제설제 피해방지 사업 실적 제출양식 1부.

3. 제설제 차단막 설치방법 사례 1부.  끝.