문서번호	시설보수과-8689
결재일자	2016.10.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김승진		박병연	10/14 代이희천
협조
	주무관		조정갑

정기점검보고서

(가마산지하차도)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 10.

강서도로사업소

(시설보수과)

정기점검 보고서

○ 시설물명 : 가마산지하차도 (구로구 구로동 699)

시설물개요	폭 : 26.0m (편도 2차로) 연장 : 420.0m(옹벽포함)	법정구분 2종		상태등급 B등급	준공년도 1996.06.20
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설7급			김승진
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		토목운영6급			조정갑
			시설7급			김승진

○ 점검일시 : 2016. 10. 13.(목)

○ 점검구간 : 전구간

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조치내용
1	박스구간 (광명방향)	지하차도 계단 손잡이 봉 일부 파손	L=4.5m		‘16년 일상유지보수공사로 정비완료	없음
2	박스구간 (광명방향)	지하차도내 보행로 기둥타일 일부 탈락	A=1.0㎡		‘16년 일상유지보수공사로 정비완료	없음
3	박스구간 (광명방향)	지하차도내 보행로 겨울철 제설재 사용 잔량 방치	1개		직영반 활용 제거완료	없음
4	지하차도 (광명방향)	지하차도 계단 바닥재 일부 파손	A=0.5㎡		직영반 활용 정비완료	없음

○ 새로운(기존) 이상 발생 개소 : 3개소

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진번호
박스구간(광명방향)	지하차도 박스초입 도로상 누수로 겨울철 안전사고 발생 예상	L= 7m		‘16년 일상유지보수공사로 정비예정	-	1
박스구간(양방향)	지하차도내 슬라브하면 및 벽체부계속 누수 발생으로 겨울철 안전사고 우려	L=38m		‘16년 일상유지보수공사로 정비예정 (유도배수관 시험시공)	-	2
옹벽구간(광명방향)	지하차도 옹벽구간 배수로 낙엽 퇴적	L=20m		직영반 활용 준설예정	-	3

※ 붙임 :  현황사진 1부. 끝.

□ 현황사진

사진1	지하차도 박스 초임 차도부 누수 발생 (광명방향)	사진2	지하차도내 슬라브하면 및 벽체부 누수 계속 발생(양방향)
사진3	지하차도 옹벽부 배수로 낙엽 등 존치 (광명방향 옹벽부)