문서번호	시설보수과-8677
결재일자	2016.10.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김승진		박병연	10/14 代이희천
협조
	주무관		조정갑

정기점검보고서

(가마산고가차도)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 10.

강서도로사업소

(시설보수과)

정기점검 보고서

○ 시설물명 : 가마산고가차도 (구로구 구로동 415)

시설물개요	폭 : 16.0~21.0m (편도 2차로) 연장 : 78.0m	법정구분 법정외		상태등급 B등급	준공년도 1996.06.01
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설7급			김승진
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		토목운영6급			조정갑
			시설7급			김규춘

○ 점검일시 : 2016. 10. 13.(목)

○ 점검구간 : 전구간

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조치내용
1	교대 (A2)	교대주변 각종 쓰레기 방치	1개소		직영반 활용 제거 완료

○ 새로운(기존) 이상 발생 개소 : 2개소

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진번호
상부 (구로구청방향)	고가 상부 배수구 막힘(다수)	3개소		직영반 활용 제거 예정		1
교대(A1)(구로구청방향)	차량 등으로 고가 머릿돌 이동	1개		일상유지보수업체에 정비 요청 예정		2
하부구조 (P4~P5)	고가 하부 점용상태 양호 (청소장비 비치 등)			상태 양호		3

※ 붙임 :  현황사진 1부. 끝.

□ 현황사진

사진1	고가 상부 배수구 막힘(다수)	사진2	고가 머릿돌 이동(구로구청 방향)
사진3	교량 하부 점용상태 양호(청소장비 비치)