문서번호	시설관리과-31346
결재일자	2016.10.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
정광민		김상웅	10/17 이경재
협조	주무관		한상근
	주무관		김철수

단수작업 계획서

(북악터널(배)가압장 변압기 교체)

2016. 10.

시설관리과

단수작업 계획

서부수도사업소에서 관리하는 북악터널(배)가압장 “주 변압기” 교체에 따라 평창동 외 4개동 지역의 단수계획을 다음과 같이 보고 합니다.

□ 관련문서 : 서부수도사업소 시설관리과-30997(2016. 10.11)

□ 단수일시 : 2016. 10. 19(수) 오후 15:00 ～ 15:20

□ 단수사유 : 북악터널(배)가압장 변압기 누유로 인한 교체

□ 단수지역 : 종로구 평창동, 구기동, 홍지동, 신영동, 부암동 일대 약 4천세대

□ 단수계획

○ 단수 홍보

- 다량급수처(27개소) 17일, 18일 2회 유선안내

- 상수도홈페이지에 단수홍보 게제

- 단수지역 메가샷 홍보

○ 녹물출수 예방대책

- 단수후 통수가 되면 상수도관 내부에 부착되어 있는 이물질로 인하여 녹물출수가           예상되며, 단수 시작전 주요 퇴수 위치에 사전 인원배치하여 퇴수 실시후 통수

· 2016. 10. 19(수) 14:40 : 현장근무자 퇴수장소 배치(첨부 위치)

15:20 : 퇴수 실시(통수 시간에 따라서 변경, 사무실과 연락)

16:00 : 퇴수장소 주변건물 녹물출수 확인하여 통수

· 퇴수개소: 15개소

· 주요 퇴수지점의 퇴수 후 수질검사시행하여 통수 예정

○ 근무인원

- 사무실 : 김상웅, 정광민(전회 민원 처리 및 현장 연락)

- 현장근무: 직원 7명, 물세척근로자 6명

· 밸브조절 및 현장 확인 : 윤석한, 김석기, 이훈재

· 구기동(구기증압구역) : 직원 3명(김철수,이원준,장세현) 물세척근로자 3명

· 부암동(청운증압구역) : 직원 3명(이생기,서영인,이광세) 물세척근로자 3명

· 녹물출수가 많을 경우 성북팀 추가 배치

□ 종료시간

○ 17:30분경 퇴수주변 출수상태 확인 후 사무실 지시에 의거 종료

붙  임: 1) 단수안내문 1부.

2) 다량급수처 1부.  끝.