		성북소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2016년도 소화전 도색 및 보온대상 파악 알림

1. 관련문서

가. 재난관리과-1186(2016. 2. 24.)호「2016년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 보고」

나. 재난관리과-1325(2016. 3. 2.)호「2016년도 소화전 도색 및 보온대상 파악 알림」

다. 재난대응과-10259(2016. 5. 23.)호「2016년도 소방용수시설 설치 및 보수 예산배정(감·재배정) 알림」

라. 재난관리과-6186(2016. 10. 5.)호「2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검 · 정비 계획알림」

2. 2016년도 소방용수시설 보수 관련 소화전 도색 및 보온공사 대상을 다음과 같이 파악하니 현장확인 후 다음 수량을 선정하여 10. 25.(화)한 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 조사기간 : 2016. 10. 19. ~ 10. 25.

나. 소화전 도색 및 보온 수량

구 분 부서별	계	도색(지상식)	도색(지하식)	보온(지하식)	비고
	196	66	65	65
현장대응단 (진압대)	50	17	17	16
돈암	50	17	16	17
길음	48	16	16	16
장위	48	16	16	16

다. 공사시기 : 2016. 10 ~ 2016. 11월 추진

라. 조사내용

○ 도색대상

- 육안으로 보아 퇴색 등의 사유로 재도색이 필요한 대상

- 재래시장 등 화재취약지역에 위치해 특별관리가 필요한 대상

- 도로공사 등으로 도색이 훼손된 대상

- 기존 지상식 소화전이 지하식으로 변경되어 황색선이 없는 대상

- 노후로 인하여 재 도색이 필요한 대상 등

○ 보온대상

- 동결이 우려되는 지하식 소화전 중 지면과 관구간의 깊이가 50cm미만 대상

- 기 보온 교체(보온재 파손 등) 대상

- 보수 등으로 인하여 재 보온이 필요한 대상 등

※ 도색 및 보온대상 선정시 도색(2년) 및 보온(3년) 공사추진 대상과 중복되지 않도록 할 것. (참고 – 119행정정보시스템/추가정보/심도)

붙임 : 도색 및 보온 대상 서식 1부.  끝.

							재난관리과장
수신자					현장대응단장,돈암119안전센터장,길음119안전센터장,장위119안전센터장
담당자							강태훈			대응총괄팀장					김효순					재난관리과장					10/19 代김효순
협조자
시행			재난관리과-6548									(						)		접수											(						)
우	02803					서울특별시 성북구 종암로27길 3 (종암동)															/
전화		02)921-6119						/전송			02)925-0119					/	jiny0212@seoul.go.kr												/	대시민공개