문서번호	시설관리과-5491
결재일자	2014.2.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장		중부수도사업소장
이해승	이태원	나태산		02/27 안운길
협 조	주무관		최명익
	주무관		조규환

월곡배수지외 5개소 정밀점검 용역 추진계획

2014.  2.

중부수도사업소

[시설관리과]

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

월곡배수지외 5개소 정밀점검 용역 추진계획 보고

‘14년도 시설물 유지관리사업 추진계획과 관련하여 배수지·가압장

정밀점검과 배수지 절취사면 특별 정밀점검 용역을 아래와 같이

시행하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고 자 함.

Ⅰ				추진근거

○ 본부 시설관리과-482(2014.1.22)호 관련

※ 『2014년 시설물 유지관리사업 종합 추진계획』

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법(제6조 및 제7조의 규정)

○ 방침서 시설관리과-3737(2014.2.11)호 관련

※ 『북악터널배수지(유입부) 경계사면조사 보고』

Ⅱ				안전점검 주기

□ 시특법에 의한 안전점검 주기

○ 정밀안전진단 : 준공 후 10년이 경과된 시설물로 5년에 1회 실시

○ 하자만료 정밀점검 : 하자담보책임기간(상하수도 철근콘크리트) 7년 도래전 실시

○ 정밀점검 : 2년 1회 실시

○ 특별점검 : 수시

Ⅲ				‘14년도 안전점검 대상

□ 대 상 : 6개소

○ 정밀점검 : 5개소(배수지 3개소, 가압장 2개소)

○ 특별점검 : 북악터널 배수지 절취사면 1개소

대상 시설물	용 량	시 설 개 요	준공연도	비 고
월곡배수지 (월곡가압장포함)	50,000㎥ (25,000㎥/일)	◦ 철근콘크리트 구조물 : 2지 ◦ 철근콘크리트 구조물 1식	2001년 (2003년)	정기
월곡소배수지	10,000㎥	◦ 철근콘크리트 구조물 : 2지	2002년	정기
종암1배수지	4,000㎥	◦ 철근콘크리트 구조물 : 2지	1992년	정기
종암가압장	11,640㎥/일	◦ 철근콘크리트 구조물 1식	1992년	정기
북악터널배수지 (절취사면)	H=10m,L=60m	◦ 녹생토 부착망(PVC) 1식	2000년	특별

Ⅳ				과업개요

□ 과 업 명 : 월곡배수지 외 5개소 정밀점검 용역

□ 용 역 비 : 33,880천원

□ 과업기간 : 착수일로부터 150일

□ 과업의 수행 내용

○ 자료 수집 및 분석

○ 제반관련 시험 실시 및 비파괴 현장시험 등

○ 상태평가

- 시설물 기초와 주위 지반으로 구조에 미치는 영향분석

- 구조물 외관조사 및 비파괴 현장시험, 배수지내 용탈시험, 초음파 측정,

재료시험 결과분석

- 부재별 상태평가 및 시설물 전체의 상태평가 등급에 대한 소견

- 절취사면 손상상태 및 사면 파괴요인과 안전성평가등

○ 종합평가

○ 보수 보강방법 및 개략 공사비 제시 : 보수 필요시

○ 보고서 작성

Ⅴ				추진방법

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 충족을 위해 정밀점검대상으로 배수지

구조물 3개소는 항청소 시 병행 시행하고자 하며, 가압장 및 배수지 절취

사면은 착수일 이후 평상시 시행

○ 정밀점검을 안전진단 전문기관에 의한 용역으로 실시

Ⅵ				추진계획

○ 기술용역시행 타당성 검토 : ‘14. 2월(본청 기술심사담당관)

○ 계약의뢰 : ‘14년 3월(사업소)

○ 용역 및 준공시행 : 착공일로부터 150일간

첨   부 : 북악터널 경계사면 보고서 1부     끝.