문서번호	환경보전과-639
결재일자	2014.2.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	환경보전과장	서부공원녹지사업소장
구자일	이재덕	박웅빈	02/27 신시섭
협 조

2014년 2월분

난지연못 및 난지천 수질분석 결과보고

2014. 2.

서부공원녹지사업소

(환경보전과)

2014년 2월분

난지연못 및 난지천 수질분석 결과보고

Ⅰ		추진근거

2014년 난지연못 및 난지천 수질관리 계획{환경보전과-259호(2014.1.22.)}

Ⅱ		결과요약

겨울철 연못 수온이 낮고, 수면결빙으로 오염원 유입이 줄어 난지연못, 난지천 수질상태가 대체로 양호하게 유지되고 있음

Ⅲ		난지연못 수질현황

측정항목 : BOD 등 8개 항목

측정주기 : 월 1회(측정의뢰일 : 2014. 2. 5, 분석기관 : 서울시 보건환경연구원)

목표수질

군 별	COD (이하)	DO (이상)	SS (이하)	클로로필-ａ (이하)	대장균군 (이하)
제1군	10	5.0	5	10	1,000

※ 목표수질 근거 : 공원연못 수질개선 방안 연구(2003. 3. 서울특별시)

수질결과 분석

“공원연못 수질개선 방안 연구” 규정 목표수질 초과

- 클로로필-a : 22.5mg/m3 ⇒ 18.8mg/m3(유출부 기준)

수질측정결과                                                 (단위 ㎎/ℓ)

구분	구 분		BOD	COD	SS	T-N	T-P	분원성 대장균군 (/100ml)	총대장균군 (/100ml)	chlorophyll-a (mg/m3)
유입부	1월	측정결과	1.7	2.9	1.2	2.8	0.034	40	110	21.9
		등 급		좋음	좋음	매우나쁨	보통	좋음	좋음	약간나쁨
	2월	측정결과	2.2	2.6	2.0	3.0	0.019	160	500	21.5
		등 급		좋음	좋음	매우나쁨	좋음	약간좋음	좋음	약간나쁨
유출부	1월	측정결과	1.7	2.9	1.6	2.7	0.029	50	80	22.5
		등 급		좋음	좋음	매우나쁨	약간좋음	좋음	좋음	약간나쁨
	2월	측정결과	20.	2.7	1.6	3.2	0.019	270	500	18.8
		등 급		좋음	좋음	매우나쁨	좋음	보통	좋음	보통

※ 환경(등급)기준 : 환경정책기본법 시행령 제2조(호소, 생활환경기준)

Ⅳ		난지천 수질현황

측정항목 : BOD 등 6개 항목

측정주기 : 월 1회(측정의뢰일 : 2014. 2. 5, 분석기관 : 서울시 보건환경연구원)

수질측정결과                                                (단위 ㎎/ℓ)

구분	구 분		BOD	COD	SS	T-P	분원성 대장균군 (/100ml)	총대장균군 (/100ml)
초입부	1월	측정결과	1.9	2.9	0.8	0.024	70	120
		등 급	좋음	좋음	매우좋음	좋음	좋음	좋음
	2월	측정결과	2.3	2.5	1.2	0.024	190	200
		등 급	약간좋음	좋음	매우좋음	좋음	약간좋음	좋음
하부	1월	측정결과	1.4	2.4	0.4	0.010	20	900
		등 급	좋음	좋음	매우좋음	매우좋음	좋음	약간좋음
	2월	측정결과	2.1	2.6	3.6	0.019	120	230
		등 급	약간좋음	좋음	매우좋음	매우좋음	약간좋음	좋음

※ 환경기준(등급) : 환경정책기본법 시행령 제2조(하천, 생활환경기준)

붙임 : 1. 시험성적서(2월분) 1부.

2. 난지연못, 난지천 수질현황 1부.  끝.