문서번호	대기부-2051
보존기간	년
결재일자	2014.2.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	자동차공해연구팀장	대기부장
조수석	한규문	02/27 어수미
협 조

2014년 1월

도로변대기질 분석 결과 보고

대 기 부

자동차공해연구팀발신명의를 입력하세요

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

도로변대기질 분석 결과 보고

자동차에서 배출되는 대기오염물질이 도로변 대기오염에 미치는 영향을 파악하고 도로변 대기질 개선 대책수립에 필요한 기초자료를 확보하기 위하여 15개 도로변대기측정망에서 측정된 도로변 대기질 결과를 평가하고자 함.

■ 서울시 도로변대기질 현황

□ 일반도로변대기 월평균농도

구 분	PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	NOx (ppm)	O3 (ppm)	SO2 (ppm)	CO (ppm)
2013년 12월	64	38	0.051	0.153	0.006	0.008	0.9
2014년 01월	65	36	0.051	0.149	0.007	0.008	0.9
2013년 01월	73	46	0.055	0.142	0.009	0.008	1.0

□ 14년 1월 일반차로의 대기질

○ 13년 1월보다 NOx와 SO2를 제외한 대기오염물질들에서 낮은 농도를 보임.

○ PM10 및 PM2.5 경우는 8 ㎍/㎥ 및 10 ㎍/㎥ 감소함.

○ NO2는 0.004 ppm 감소함.

○ 항목별로 높은 농도 지역은

- 미세먼지(PM10): 56 ～ 75 ㎍/㎥, 공항로

- 초미세먼지(PM2.5): 31 ～ 43 ㎍/㎥, 청량리

- 질소산화물(NOx): 0.114 ～ 0.185 ppm, 태릉

- 오존(O3): 0.004 ～ 0.010 ppm, 종로

- 아황산가스(SO2): 0.007 ～ 0.011 ppm, 청량리였음

○ 중앙차로에서는 PM10, NO2, NOx, SO2, CO가 높은 농도를 보임.

※ 붙임 : 도로변 대기측정망 운영결과 1부

도로변 대기질측정망자료 1부.  끝.