문서번호	기전과-4020
결재일자	2017.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	북부도로사업소장
안종필		최태용	04/22 신응수
협조
	주무관		권택준

터널 ․ 지하차도 보행로 비상벨 설치계획

2017. 4.

북부도로사업소

터널 ․ 지하차도 보행로 비상벨 설치계획

터널․지하차도 보행로에 112상황실과 연계되는 비상벨을 설치하여 시민이 안전한 보행환경을 제공코자 함.

Ⅰ		현 황

□ 관련근거

□ 터널·지하차도 보행로 비상벨 설치계획 송부(도로시설과)

	【 보행안전 및 편의증진에 관한 법률 제24조 】
‣ 보행자 안전을 위해 필요시 영상정보기기, 긴급단추 등 안전시설 설치

□ 현 황

□ 보행로 시설 현황 : 총 10개소

구분	계	터널(6개소)						지하차도(4개소)
		북악	구기	자하문	공능	솔샘	사직	방학	월계	창동	녹천
비상벨	18	-	6	5	3	-	4	-	-	-	-
CCTV	28	-	4	4	3	-	4	2	5	4	2
조명등	450	-	형광등 (154)	형광등 (116)	형광등(32)	-	형광등 (35)	LED (16)	LED (17)	LED (62)	LED (18)

※ 북악터널 보행로는 ‘17년 방음벽 설치로 차도와 분리

□ 비상벨 운영 : 비상벨 작동시 사설 경비업체 현장출동

‣ ‘17년 용역비 : 7,535천원

□ 문제점

□ 비상벨 누름시 사설 경비업체와 양방향 통화불가로 긴급상황 전파곤란

□ 보행로에 기 설치된 CCTV는 내구연수가 경과된 저화질 설비로서  비상벨과 연동되는 고성능 설치 확대 및 조명밝기 향상 개선 필요

Ⅱ		추진방향

□ 비상벨 설치 확대 및 운영시스템 개선

□ 비상벨 설치개소 (100M → 50M간격) 확대, 112종합상황실과 연계

□ 112 자동 긴급신고가 가능토록 무선단말기, 스피커 등 설치

‣ 비상벨 ⇆ 112종합상황실 간의 자동신고(012), 음성통화 양방향 통신 등

※ 비상벨 기본사양

누르시면 경찰이 즉시 출동합니다.

허위신고 시 60만원 이하 벌금이 부과됩니다.

< 비상벨 외형도(안) >

‣ 구   성 : 비상벨, 통신장치, 경광등 등

‣ 설치높이, 간격 : 0.8~1.2m, 50m 간격

‣ 경광등 작동시간 : 10초

‣ 통신방식 : 무선통신방식(비상벨 ⇄ 112종합상황실)

‣ 기    타 : 방수 · 방진이 가능한 구조 등

□ CCTV 설치 확대 및 조명시설 개선

□ 비상벨과의 연동을 위한 고성능 CCTV 설치 확대 및 조명밝기 향상

□ (성능개선) 범죄예방을 위해 CCTV 해상도, 조명밝기 등 향상

(CCTV설치) 비상벨과 연동되는 고성능 장비 설치 확대 등

(조명교체) 연색성이 우수하고 자연광에 가까운 LED로 교체 등

	< 현 재 >		< 개 선 >
CCTV	∙ 해 상 도 : 40만 화소 ∙ 회전각도 : 고정식 ∙ 통신방식 : 아나로그식		∙ 200만 화소 이상1) ∙ 360°, 줌(zoom) 기능 ∙ 디지털IP(Internet Protocol)
조명설비	∙ 종 류 : 형광등 ∙ 밝 기 : 80~100 lux		∙ LED ∙ 150 lux 이상2)

※ 1) 200만 화소 : 차량번호판 식별이 가능한 해상도

2) 150 lux 이상 : 서울경찰청(범죄예방진단팀)의 지하보행로 조도기준

Ⅱ		추진계획

□ 보행로 비상벨 설치 확대

□ 설치대수 : 10개소  68대

□ 설치기간 : 2017. 4. ~ 7.

‣ 지하차도 우선 설치(5월, 10대) 후 운영상 문제점 해소 후 터널 시행

□ 소요예산 : 74,720천원

□ 설치방법 : 도로기전시설물 연간단가 작업지시 설치 후 정산

‣ 북악터널 보행로는 방음벽 설치시 소방공사 반영 병행시공(10월)

□ CCTV 설치 확대 및 조명시설 개선

□ 대  상 : 보행로 10개소

‣ CCTV 설치 : 140대 (추가 68대, 교체 72대 - 차도포함)

‣ 조명설비 설치 :   6개소  (신설 2, 교체 4(형광등 337등 → LED))

※ 붙임 <보행로 CCTV 및 조명시설 설치내역 참조>

□ 방  법 : 가용예산을 감안하여 연차적으로 추진

<C C T V> : 북악터널 우선설치(‘17), ’19년까지 노후 CCTV 교체 완료

‣ 우선설치 : 북악터널 보행로 소방공사 반영 시행(‘17)

‣ 추가·교체 : 7개소(‘18) → 2개소(’19)

<LED 조명> : 형광등 4개소 우선교체(‘17), ’18년까지 교체 완료

‣ 4개소(‘17년) → 1개소(’18년)

□ 소요예산 : 총 1,434백만원                   (단위 : 개소, 백만원)

구분		계		‘17		‘18		‘19
		개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비
계		15	1,434	5	184	8	1,006	2	244
CC TV	신규	1	150	1	150	-	-	-	-
	교체	9	1,106			7	862	2	244
LED 교체		5	178	4	34	1	144	-	-

붙임 1. 보행로 비상벨, CCTV, 조명시설 설치내역 1부. 끝.

보행로 비상벨 설치내역

붙임 1

No	시설명		연장(m)	보행로	보차도 분리벽	비 상 벨(대수)			소요예산 (천원)	비고
						계	설 치 (교체대상)	미설치 (설치대상)
계	10개소			15	13	68	18	50	74,720
1	터널 (6)	북 악	810	1	-	15	-	15	16,480
2		구 기	610	1	1	11	6	5	12,080
3		자하문	485	2	1	18	5	13	19,770
4		공 능	220	1	1	4	3	1	4,400
5		솔 샘	191	2	2	6	-	6	6,590
6		사 직	140	2	2	4	4	-	4,400
7	지하차도 (4)	방학	40	1	1	2	-	2	2,200
8		월계	57	2	2	2	-	2	2,200
9		창동	140	2	2	4	-	4	4,400
10		녹천	140	1	1	2	-	2	2,200

보행로 CCTV 설치내역

붙임 2-1

No	시 설 명	연장 (m)	기존 CCTV 설치내역					추가 설치1) (대)	교체 신설2) (대)	소요예산 (백만원)				비고
			계	차도	보도	기타	설치 년도			소 계	‘17	‘18	‘19
계	10개소		116	59	30	27		68	72	1,256	150	862	244
1	북 악	810	16	10		6	`15	15		150	150
2	구 기	610	16	10	4	2	`16	11		110		110
3	자하문	485	12	6	4	2	`15	18		180		180
4	공 능	220	9	6	3		`06	4	9	112		112
5	솔 샘	191	6	6			`05	6	6	108		108
6	사 직	140	10	5	4	1	`01	4	10	120		120
7	방학	40	7	4	2	1	`06	2	7	76		76
8	월계	57	17	4	5	8	`05	2	17	156		156
9	창동	140	13	4	4	5	`11	4	13	144			144
10	녹천	140	10	4	4	2	`11	2	10	100			100

※ 1) 비상벨 설치에 의거 추가되는 CCTV 대수

2) 기존 노후 CCTV 교체대상

보행로 조명등 설치내역

붙임

No	시 설 명	연장 (m)	차도등		보도등		소요예산(백만원)			비고 (등)
			규 격	설치년도	규 격	설치년도	계	‘17	‘18
계	10개소						178	34	144
1	북 악	810	LED	2014	LED	2014
2	구 기	610	나트륨/LED	2006	형광등	2009	15	15		154
3	자하문	485	나트륨/LED	2006	형광등	2009	12	12		116
4	공 능	220	나트륨	2005	형광등	2008	3	3		32
5	솔 샘	191	나트륨	2001	-	-	144		144
6	사 직	140	나트륨/LED	2001	형광등	2008	4	4		35
7	방학	40	LED	2014	LED	2015
8	월계	57	나트륨	2003	LED	2014
9	창동	140	LED	2015	LED	2011
10	녹천	140	LED	2015	LED	2011