문서번호	교량안전과-8779
결재일자	2017.5.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		특수교량팀장	교량안전과장
우창원		이윤성	05/16 신응수
협 조
	교량기획팀장			오재영
	교량관리팀장			유제천
	강구조교량팀장			代김시련
	강남일반교량팀장			代서성만
	강북일반교량팀장			손창익
	기술점검팀장			박영권

동작대교 상반기 집중점검 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 5.

안전총괄본부

(교량안전과)

동작대교 상반기 집중점검 시행계획

시설물의 안전관리에 관한 특별법 및 2017년 교량시설물 안전점검 세부 추진 계획에 의거 동작대교 상반기 집중점검을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

제원 및 현황

구 분		본 교	접속교 (북단, 남단)	램 프
위 치		서울특별시 용산구 이촌동 ～ 동작구 동작동
준공년도		1984년 12월 29일		DB-24 (1등교)
규모	연장	-상류측:960m -하류측:960m	<북단> -상류측:506m -하류측:507m <남단> -상류측:587.5m -하류측:446m	총:1,279.7m -A램프 200m / B램프 200m -E램프 120m / F램프 130m -G램프 130m / H램프 160m -I램프: 176.7m / J램프 163m
	폭	28.6m (6차로)	12.3～33.5m (3차로)	6～9m (1~2차로)
형식	상부	강바닥판 박스거더	Steel Plate Girder RC Slab	Steel Box Girder, RC Slab, 라멘교
	하부	라멘식	라멘식, T형	T형, π형
신축이음		Finger	Finger, Delcrete Finger, 모노셀	Delcrete, 모노셀

위치도 및 현황사진

위 치 도	현 황 사 진

점검개요

점검일시 :  2017. 5. 23(화) 14:40 ~ 17:30

점검대상 : 동작대교 전 구간

점검 참석자 : 총 20명

- 외부점검자 :  3명

□ 동작대교 전담주치의 신구대학교 채원규교수

□ 동작대교 정밀점검용역 전차 용역사 관계자 2명

- 내부점검자 : 17명

□ 교량안전과장외 7개팀 16명

팀별 점검 구간

담당팀	점검구간	담당팀	점건구간
교량 기획팀	북단접속교(상류), A램프, F램프	강남일반 교량팀	본교 상류구간
교량 관리팀	북단접속교(하류), B, E, G, J램프	강북일반 교량팀	본교 하류구간
특수 교량팀	외부인사와 주요 구조물 점검	기술점검팀	남단접속교(하류), I램프
강구조 교량팀	남단접속교(상류), H램프

점검 세부일정

14:00         : 시청출발

14:40         : 현장 집결 (동작대교 남단 상류측 전망카페 앞)

14:40 ～ 15:00 : 시설물현황 및 점검동선 설명

15:00 ～ 17:00 : 팀별 시설물 점검 실시

준비사항

차    량 : 순찰차 5대

개인용구 : 안전모, 안전화, 안전배낭 등

점검도구 : 팀별 지참

점검결과 조치계획

○ 점검결과 단순 지적사항은 ‘17 한강교량 일상유지 보수공사로 정비

○ 구조적 손상 등 시간을 요하는 사항은 보수·보강 계획 수립후 시행

행정사항

팀별 점검시 지적사항은 담당팀장 결재후 특수교량팀에 점검결과를 제출하고 총괄수합 보고 및 지적사항 조치

외부전문가 점검수당 20만원 지급

붙임  1. 주요점검사항 및 점검양식 1부.

2. 팀별점검 위치도면 1부.

3. 점검통로 현황 1부.

4. 외부전문가 자문의견서 1부. 끝