문서번호	도시철도토목부-6387
결재일자	2017.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		토목3과장	도시철도토목부장
정성환		김정수	05/19 김진팔
협 조
	토목1과장			윤방식
	토목2과장			방영복
	궤도과장			최진규

서울 지하철 9호선 2-2단계 건설사업 사후환경영향조사 용역』

사후환경영향조사 결과 보고(1/4분기)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.05

도시철도토목부

『서울지하철 9호선 2-2단계 건설사업 사후환경영향조사 용역』

사후환경영향조사 결과 보고(1/4분기)

『지하철 9호선 2-2단계 건설사업 사후환경영향조사 용역』 과업수행 과 관련 17년도 1/4분기 사후환경영향조사 결과에 대한 보고임.

※환경자원부(대외[발])-2017-828호(2017.05.18)와 관련임-1분기 보고서 제출.

▢ 관련근거

○ 환경영향평가법 제12조(환경기준의 설정 및 같은법 시행령 2조(환경기준)

○ 환경영향평가법 제35조(협의내용의 이행 등)

- 사업자의 협의내용 이행, 협의내용 관리대장에 이행 상황 기록‧공사현장 비치, 협의내용 관리책임자 지정‧통보

○ 환경영향평가법 제36조(사후환경영향조사)

- 사업자의 사후환경영향조사 결과 통보, 필요시 환경피해방지 조치

○ 사후환경영향조사 결과 후속조치에 관한 업무처리 지침(환경부 예규)

○ 과업내용서 Ⅶ.3(분기별 조사결과 보고)

- 수급자는 매 분기별 사후환경영향조사결과 및 협의내용 이행현황을 정리하여 분기별 보고서를 작성 제출한다

▢ 대상 사업장 : 6개 공구

○ 9호선 3단계 918공구, 9호선 3단계 919공구

○ 9호선 3단계 920공구, 9호선 3단계 921공구

○ 9호선 3단계 922공구, 9호선 3단계 923공구

▢ 조 사 기 간 : 2017.01.01. ~2017.03.31.(17년 1/4분기)

▢ 현장조사주요내용

○ 사업장 환경영향조사

- 대기질, 수질(지표수, 지하수위), 소음, 진동, 동․식물상

○ 환경영향평가 협의내용 이행결과

- 대기질, 수환경, 토지환경, 친환경적 자원순환, 소음․진동

구 분		조 사 일	지점 및 항목		조 사 결 과	목표기준
대 기 질		17.03.22∼25	6지점	PM-10	47.9~53.2㎍/㎥	100㎍/㎥
				NO2	0.030~0.034ppm	0.060ppm
수 질	지표수	17.03.24	3지점	pH DO BOD SS	7.3~7.6 9.2~9.8㎎/L 2.8~3.2㎎/L 4.8~8.4㎎/L	-
	지하수	17.03.23∼ 24,27	8지점	NH3-N NO3-N KMnO4 Cl- 경도 Cd, Hg, Cr6+, CN, F	불검출~0.20㎎/L 1.0~5.5㎎/L 0.8~4.4㎎/L 25.5~56.0㎎/L 73~310㎎/L 불검출	-
	지하수위	-	공구별 지하수 관측공		안정적 수위 변위 유지	-
소 음		17.03.24∼25	6지점	소음도	주간 58.1~67.1dB(A)(초과)	65.0dB(A)
					야간 50.9~59.2dB(A)(초과)	50.0dB(A)
진 동		17.03.24	6지점	진동레벨	주간 28.4~45.3dB(V)	65.0dB(V)
					야간 21.2~38.6dB(V)	60.0dB(V)
토 양		17.03.23∼ 24,27	18지점	Pb Cu Cr6+, TPH, BTEX, As, Hg, Cd, CN, 유기인, 페놀, PCE	1.990~22.696㎎/kg 3.048~29.073㎎/kg 불검출 불검출 불검출	-
동· 식물상	동물상	17.03.20	주변지역(탄천, 성내천)		조류 : 12과 22종 어류 : 3과 6종	-
	기타	17.03.20	생태경관보전지역 송파구 방이동		하천(성내천, 탄천), 습지(둔촌동, 방이동) 직접적 영향 없음 원앙 (법정보호종) 발견 보호수 2주 생육상태 양호	-

▢ 환경영향조사 결과

구 분	주요 협의 및 이행내용
1. 대 기	① 인력 고압살수 실시 및 살수차 운행 ② 세륜세차기 운영(921공구) ③ 방진망 설치 ④ 덤프차량 덮개 설치 ⑤ 공사시 터널환기설비(송기식) 설치 및 작업장 환기시설 실시 ⑥ 공사장 주변 측정지점 대기환경기준 만족
2. 수 질	① 현장사무소 발생오수 하수종말처리시설로 연계처리 ② 현장내 간이화장실 설치 운영 ③ 개착구간 복공판 설치 및 발생사토 즉시 외부반출 ④ 터널폐수처리시설 설치, 적정 운영 및 폐쇄 신고 ⑤ 성내천구간 쉬트파일 및 콘크리트 옹벽 시공 ⑥ 관측공 적정운영 및 지하수위 계측실시(안정적 수위변위 유지) ⑦ 지표수 하천수질 환경기준 Ⅱ～Ⅲ등급, 지하수 생활용수 수질기준 만족
3. 토 양	① 폐유보관소 설치 및 적정 운영 ② 분뇨 수거 및 적정 처리 ③ 토양 측정지점 토양오염우려기준 1지역 기준 만족
4. 소음 ‧ 진동	① 개착구간 토공 굴착시 가설방음판넬 설치 및 항타시 이동식 에어방음벽 운영 - 당초 계획 이상 추가설치 운영, 일부구간은 주민요청으로 철거 ② 민원 발생 예상지 건물직하부 통과구간 터널공사 완료 - 아시아선수촌 삼거리, 올림픽컨벤션센터 ③ 주간작업 위주 공사, 교통혼잡 발생예상지역은 인근 주민에 사전 공고 후 진행 ④ 복공판 및 도로 단차부 포장 보수 실시로 소음‧진동 발생 최소화 ⑤ 공사장 주변 주간, 야간 생활소음 규제기준 일부 상회 - 현재 대부분 지하구간 작업, 배경소음(생활 및 교통소음)이 주원인
5. 친환경적 자원순환	① 건설폐기물 : 현장내 임시 적정보관 및 전문처리업체에 위탁처리 ② 지정폐기물 : 폐유류 등 전량수거, 전문처리업체 위탁처리 ③ 생활폐기물 : 분리수거함 설치, 분리수거 후 처리

▢ 환경영향평가 협의내용 이행 결과

※ 첨부 : 협의내용 이행 현황

▢ 사후환경 조사 세부내용

○ 대기질

- 측정지점 : 6개소(918공구, 920공구, 922공구[2], 923공구[2])

- 측정결과 : 사후환경조사 측정 결과 대기질은 6개 측정지점(A-1~6) 전지점에서 기준치 (PM-10 24시간 평균: 100㎍/㎥, NO2 24시간 평균: 0.06ppm)이하로 나타남.

★ 대기질 관리기준 만족

○ 수  질(지표수질, 지하수)

- 측정지점 : 11개소 - 지표수질 3개소( 918공구, 921공구[2]), 지하수질 8개소( 918공구, 919공구[2], 920공구, 921공구, 922공구[2], 923공구)

- 측정결과 : 지표수질 3개소 사후환경조사 측정 결과 지표수질은 3개 측정지점(W-1~3)에서 BOD 기준 Ⅱ~Ⅲ등급(3.0~5.0mg/L 이하)으로 나타남, 지하수질은 8개 측정지점(GW-1~8) 전지점에서 지하수 생활용수 기준 이하로 나타남.

★ 지하수질 생활용수 기준 만족

○ 소  음

- 측정지점 : 6개소(918공구, 919공구, 921공구, 922공구[2], 923공구)

- 측정결과 : 사후환경조사 측정 결과 주간소음은 6개 측정지점(NV-1~6) 중 1개 지점 (NV-1)에서 생활소음 규제기준[주간: 65dB(A)] 이상으로 나타남, 야간소음은 6개 측정지점(NV-1~6) 중 전지점 (NV-1~6)에서 생활소음 규제기준[야간: 50dB(A)] 이상으로 나타남

★ 918공구 : 1개 지점,

- NV-1(주간: 67.1dB(A) 야간: 59.2dB(A)): 잠실서울외과 주‧야간소음 관리기준 초과

★ 919공구 : 1개 지점,

- NV-2(주간: 58.1dB(A) 야간: 52.0dB(A)): 잠실한솔아파트 야간소음 관리기준 초과

★ 921공구 : 1개 지점,

- NV-3(주간: 64.2dB(A), 야간: 57.4dB(A)): 해태그린빌라트 야간소음 관리기준 초과

★ 922공구 : 2개 지점,

- NV-4(주간: 58.4dB(A), 야간: 50.9dB(A)): 올림픽선수촌아파트

- NV-5(주간: 62.7dB(A), 야간: 55.4dB(A)): 둔촌주공아파트 야간소음 관리기준 초과

★ 923공구 : 1개 지점,

- NV-6(주간: 58.7dB(A), 야간: 52.5dB(A)): 보훈병원
야간소음 관리기준 초과

○ 진  동

- 측정지점 : 6개소(918공구, 919공구, 921공구, 922공구[2], 923공구)

- 측정결과 : 사후환경조사 측정 결과 주‧야간진동은 6개 측정지점(NV-1~6) 전지점에서 생활진동 규제기준[주간: 65dB(V), 야간: 60dB (V)] 이하로 나타남.

★ 진동 관리기준 만족

○ 토  양

- 측정지점 : 18개소(918공구[3], 919공구[3], 920공구[3], 921공구 [3], 922공구[3], 923공구[3])

- 측정결과 : 사후환경조사 측정 결과 토양은 18개 측정지점(S-1~18) 전지점에서 토양오염우려기준 “1지역” 이하로 나타남.

★ 토양오염우려기준 “1지역” 기준 만족

▢ 행정사항

○ 1분기 사후환경영향조사결과 보고서 배부(6개 사업장).

○ 환경영향평가 협의내용의 미이행 해당 사업장 이행조치 업무지시.

▢ 보고자 의견

○ ‘서울 지하철 9호선 3단계 건설사업 사후환경영향조사용역’ 과업수행  사후환경영향조사 결과 일부 사업장 주․야간 소음의 경우 소음 관리 기준치 초과 측정 되었으나,

○ 작업이 없는 점심시간이나 야간에도 관리 기준치를 초과한 것으로 보아, 생활소음 및 교통소음에 의한 원인이 주요할 것으로 사료되나, 현장 공사 소음도 무시할 수 없으므로, 소음 민원발생 예방을위한 환경영향 저감대책 을 충실히 이행하고, 특히 해당 사업장의 공사중 발생 소음 주의가 필요함.

○ 기타환경(대기질, 수질. 진동 등)요인은 관리 기준치에 적합한 수치임.

○ 9호선 3단계 건설사업장 사후환경영향은 지속적으로 환경 기준치에 만족토록 현장 환경관리코자 합니다.

붙임 :  1/4분기 보고서제출 공문 및 요약보고서 1부.  끝.