문서번호	교량안전과-9705
결재일자	2017.5.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이제택		정회평	05/30 신응수
협 조
	기술점검팀장			박영권

영동대교 상반기 집중점검 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 5.

안전총괄본부

(교량안전과)

영동대교 상반기 집중점검 시행계획

시설물의 안전관리에 관한 특별법 및 2017년 교량시설물 안전점검 세부 추진 계획에 의거 영동대교 상반기 집중점검을 실시하여 시설물유지관리에 만전을 기하고자함

위치도 및 현황사진

제원 및 현황

시설물명		영동대교
준공년월일		•본교 : 1973년 11월 •접속교 : 1973년 11월[4경간], 2007년 5월[2경간] •A,B,G,H램프 : 1987년 •E,F램프 : 1995년,2007년 5월[교체신설] •I램프 : 1997년 1월 •자전거연결로 : 2007년 6월
시설물위치		서울특별시 광진구 성수동 182 ~ 강남구 청담동 128
설계 하중		•본교,접속교 DB-18 •램프교 DB-24	노선명	영동대로
제원	연장	•총연장(본교+램프) : L = 2,482.92m •본 교 - 총연장 : L=850.0m, - 플레이트거더 5×(3@50)+2@50=850.0m •접속교 - 총연장 : L=167.0m, - PSCI거더 2@25+2@25=100.0m, - 플레이트거더 35+32m=67.0m •램 프 - 총연장 : L=1,465.92m - A램프 : 강박스거더 2@30+2@25=110.0m - B램프 : 강박스거더 2@30.86+2@30=121.72m - E램프 : 강박스거더 40.5+31.2+2@50=171.7m - F램프 : 강박스거더 2@50+31.5+35=166.5m - G램프 : 플레이트거더+강박스거더 50+50+[36+43+35]+[2@46]=306.0m - H램프 : 강박스거더+플레이트거더 [2@39]+[35+42+35]+50+50=290.0m - I램프 : 강박스거더 [4@40]+[4@35]=300.0m - 자전거연결로 : 플레이트 거더 156.5m
	폭	•본 교 : 25.0m •접속교 : 25.0~34.0m •램 프 : 4.5~7.0m

점검개요

점검일시 :  2017. 6. 9(금) 14:40 ~ 17:30

점검 참석자 : 총 11명

- 외부점검자(3명) : 전담주치의 동일기술공사 최장환 부사장,

영동대교 정밀점검용역 용역사 관계자 2명

- 내부점검자(8명) : 교량안전과 강구조교량팀장외 2개팀 7명

팀별 점검 구간

담당팀	점 검 구 간
강구조교량팀	본교 북단 A1~P3, 접속교, A, B, E, F 램프 상·하류 전구간(상·하부)
기술점검팀	본교 남단 P13~A2, G, H, I램프 상·하류 전구간(상·하부),

점검 세부일정

14:00         : 시청출발

14:40         : 현장 집결 (영동대교 북단 한강시민공원)

14:40 ～ 15:00 : 시설물현황 및 점검동선 설명

15:00 ～ 17:00 : 팀별 시설물 점검 실시

준비사항

차    량 : 순찰차 2대

개인용구 : 안전모, 안전화, 안전배낭 등

점검도구 : 팀별 지참

점검결과 조치계획

점검결과 단순 지적사항은 ‘17 한강교량 일상유지 보수공사로 정비

구조적 손상 등 시간을 요하는 사항은 보수·보강 계획 수립후 시행

행정사항

팀별 점검시 지적사항은 담당팀장 결재후 특수교량팀에 점검결과를 제출하고 총괄수합 보고 및 지적사항 조치

외부전문가 점검수당 20만원 지급

붙임  1. 주요점검사항 및 점검양식 1부.

2. 집중점검 로드맵 1부.

3. 천호대교 중점 점검 유지관리 대상 현황 1부.

4. 외부전문가 자문의견서 1부. 끝