문서번호	기전과-5347
결재일자	2017.6.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
권택준		안종필	06/01 代안종필
협조
	주무관		김윤재

2017년 터널 라디오 재방송설비 유지보수용역 결과(5월) 보고

2017. 05.

기  전  과

재방송설비 유지보수 용역 결과 보고

우리 사업소 터널(6개소) 라디오 재방송설비에 대한 유지보수용역(5월) 결과를 보고 드림.

□ 용역내역

○ 용 역 명 : 2017년 터널 라디오 재방송설비 유지보수용역

○ 계약금액 : 35,508,000원

○ 계약기간 : 2017. 3. 1. ~ 2017. 12. 31.

○ 계 약 자 : 아함전자 대표 양영석

□ 시설물 점검·보수내역

시설명	점검일	점검내용	확인자	비고
북악	05. 19.	‣ AC플러그 노후 불량 교체 수리 ‣ 94.5.㎒, 106.9㎒ 모니터 잡음 섞임 수리 ‣ 터널내 방송 수신 상태 점검 및 전계강도 측정	소준영
구기	05. 19.	‣ 89.1㎒~107.7㎒ 송신 출력 점검 ‣ 터널내 방송 수신 상태 점검 및 전계강도 측정 ‣ 수신기, 송신기 발열 상태 점검	소준영
동망봉	05. 19.	‣ 모니터 V.R 불량 교체 수리 ‣ 89.1㎒~107.7㎒ 송신 출력 점검 ‣ 터널내 방송 수신상태 점검 및 전계강도 측정	소준영
공릉	05. 17.	‣ 89.1㎒~107.7㎒ 송신 출력 점검 ‣ 터널내 방송 수신상태 점검 및 전계강도 측정 ‣ 수신기, 송신기 발열 상태 점검 ‣ 배터리 교체 시기 되었음	유재성
삼청	05. 19.	‣ 105.3㎒ 출력합성속기내 손실 많음 수리 ‣ 터널내 방송 수신 점검 및 전계강도 측정 ‣ 수신기, 송신기 발열 상태 점검 양호	소준영
자하문	05. 19.	‣ 직류전원장치 노후로 인한 기능저하로 교체요망 ‣ 91.9㎒ 송신기 출력 낮음 높임 양호 ‣ 전원부 자동충전기 출력 배터리 단자 불량 교체	소준영

□ 향후계획

○ 터널 라디오 재방송설비 6월분 유지보수용역 시행

○ 자하문터널 직류전원장치(전원부 자동충전기) 교체 예정 (제작중)

○ 각 터널 재방송설비 배터리 교체 예정

붙 임  1.재방송설비 유지보수용역(5월분) 점검결과 보고서 1부.  끝.