문서번호	도로보수과-5522
결재일자	2017.6.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장
조지웅		06/08 이석재
협 조

중앙버스정류장 보도정비 계획 보고

2017 . 6.

북부도로사업소

[도로보수과]

중앙버스정류장 보도정비 계획 보고

중앙버스정류장 내 보도블럭 노후 및 파손으로 보행자들의 불편을 초래하고 있어 정비하여 안전하고 쾌적한 보행환경 조성하고자 함.

Ⅰ		버스정류장 보도 현황

점자블록 노후화

- 점자블록 돌기 마모로 시각장애인 보행 시 불편 요소

- 보도공사 설계지침과 맞지않는 규격

횡단보도 대기구간 맨홀 단차 및 이격거리 부족

- 맨홀 단차로 우천시 물고임 및 맨홀뚜껑에 발걸림

- 경계석과 점자블록이 이격거리 부족 (시각장애인 신호 대기 시 위험요소)

유도블록 장애물 우회 설치 및 부분 탈락

- 시각장애인 보행 시 동선 증가

- 유도블록 보행동선 중간에 탈락되어 설치가 필요함

Ⅱ		정 비 방 향

시각장애인 보도환경 개선

- 점자블록 표준규격으로 교체(기존 100mm*200mm → 정방향 300mm*300mm)

- 점자블록 교체 및 경계석 끝선과 30cm 이격시공

- 유도블록 장애물 우회설치 → 장애물 앞 20cm 이격 직선설치

- 유도블록 탈락 → 보행동선에 맞게 설치

안전한 보도환경 만들기

- 맨홀단차조정하여 발걸림 해소 및 우천 시 물고임 방지

→ 블록 하부 모래층 보강 및 재포장하여 단차조정

Ⅲ		정 비 계 획

2017년 도로 및 교통 부속물 유지보수공사(연간단가)에 지시하여  버스정류장 보도정비하고자 하며 추후 설계변경 시 정산처리코자 함.

정비규모

- 위    치 : 수유역 버스정류장 (상·하행선)

도봉보건소 버스정류장 (상·하행선)

도봉소방서 버스정류장 (상·하행선)

- 기    간 : 2017. 6. 9.~ 7. 9.(야간작업 시행)

- 규    모 : 블록포장 674㎡(점자블록 교체 237㎡, 점토블록 교체 271㎡, 재활용 166㎡)

- 사 업 비 : 32백만원 소요(예산 :교통안전관련 도로부속물 유지관리)

붙 임 1. 위치도 및 정비대상 1부.

2. 개략공사비 내역서 1부.  끝.