문서번호	시설과-3260
결재일자	2017.6.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관	시설과장	관리부장
서동민	代이춘한	06/09 김명용
협 조
	조경과장		강인호

우기대비 안전점검 실시 계획

2017. 6

서 울 대 공 원

(시 설 과)

우기대비 안전점검 실시계획

■ 다가오는 우기에 대비하여 침수 등 재난발생 위험이 높은 공원시설물에 대한 사전점검을 실시하여 안전사고를 예방하고

■ 공원을 찾는 이용관람객들에게 쾌적한 관람환경 조성 및 휴식공간을 제공하며, 시설물 기능의 유지관리에 만전을 기하고자 함

1		관련근거

○ 우기대비 재난취약시설 안전점검 철저(시설안전과-8229, ‘17.6.5)

2		점검개요

○ 점검기간 : 2017. 6. 9 ~ 6. 30

○ 점검시설 : 건축, 토목, 기계, 전기, 소방, 가스, 공사장, 사면시설 등

※ 중점점검시설 ⇒ 특정관리대상시설(건축물 19개소, 토목시설물 20개소)

○ 점검방법 : 붙임1,2 안전점검표 내용 참조 분야별 점검반 합동점검

○ 점검결과 : 붙임3 안전점검 제출양식에 의거 시설과제출(담당:서동민)

3		점검반 편성

○ 분야별 점검반

구 분	1조	2조	3조	4조	6조
조 장	이춘한	조대복	배진수	한상길	김근주
조 원	전성완,허용석	백강석,이재균	이강호,정원호	손영민,서동민	김규희
점검분야	전기, 소방, 해당공사현장	기계, 가스, 해당공사현장	건축시설, 해당공사현장	토목시설, 해당공사현장	사면시설, 해당공사현장

○ 분야별 안전점검실시 부서

- 건축, 토목, 기계, 전기, 소방, 가스, 공사장 : 시설과

- 사면시설(절개지, 산사태․낙석 우려지역, 축대, 옹벽, 사방시설), 공사장 : 조경과

5		우기대비 중점점검 사항

○ 기반시설 분야 : 주요 구조부의 안전상태 및 손상 여부, 안전관리상태

○ 공사장 분야 : 주변침하, 위험시설물 방치, 토사붕괴, 통행불편 및 안전관리 준수여부 등

○ 사면시설분야 : 절토부․사면의 침하 및 균열 여부, 구조물 안전성 및 배수상태

○ 공원내 배수로 등 하수시설물 정비실태

○ 기타 시민불편사항

6		점검결과 조치계획

○ 자체 정비가 가능한 경미한 지적사항 : 현장시정 및 공무직 활용 조치

○ 주요구조부 이상 발생시 : 필요시 전문가의 자문을 받아 보수공사 시행

7		행정사항

○ 분야별 시설물 안전점검 및 조치결과 제출 : ‘17. 6. 30한

(분야별 점검반 ⇒ 시설과)

○ 서울대공원 우기대비 안전점검 결과 보고 : ‘17. 7. 3한

(시설과 ⇒ 시설안전과)

붙임 1. 안전점검표(교량, 터널, 상수도 등)  1부.

2. 안전점검표(사면시설, 옹벽·석축, 건설공사장 등)  1부.

3. 우기대비 안전점검 결과 제출양식. 1부. 끝.